**重庆外语外事学院渝北校区车队零星修缮工程**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2023046**

**项目名称：****渝北校区车队零星修缮工程**

**一、公开询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模约2.2万人。根据需要，对我校渝北校区车队零星修缮工程项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

**一、项目说明**

* 1. 项目编号：IFS-2023046
	2. 项目名称：渝北校区车队零星修缮工程
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价项目一览表》
	4. 参与人资格标准：
1. 参与人应具有独立法人资格，具备一般纳税人资格。
2. 参与人应在重庆市范围具有建筑装修装饰工程施工总承包三级及以上资质并年检，具有合法有效的营业执照。
3. 参与单位应成立3年以上，自2020年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故，近五年无行政处罚记录、无执行人、被执行人、失信被执行人记录。
4. 依法取得安全生产许可证并年检，拟任项目经理需具备二级注册建造师执业证书(临时证书无效）并取得安全生产考核证书，拟任技术负责人具有 中级工程师或以上职称。参与人有依法缴纳税金的良好记录。
5. 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝：

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需要提供带有社会信用代码的营业执照）

注：参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

* 1. 报价响应文件递交方式：密封报价，按规定时间送达（封面备注联系人和电话）**。**
	2. 报价响应文件递交截止时间：2023年06月26日下午4:00前。
	3. 报价响应文件递交地点：渝北区回兴龙石路18号学院办公楼二楼203室。

联系人：蒲涛 联系电话：18311716936

* 1. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少**提前1天**与探勘联系人沟通。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号

踏勘时间：2023年06月21日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

踏勘联系人：陈慧梅 电话：13032329382

* 1. 参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：蒲涛，电话：18311716936。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。
	2. 本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监审部。投诉受理部门：中教集团监审部，投诉电话：0791-88106510/0791-88102608。

**二、参与人须知**

* 1. 所有货物均以人民币报价。
	2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，报价响应文件3份（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章。
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

**三、售后服务要求**

* + - 1. 项目质保期:24个月（质保金5%，质保期满后支付）。
1. 应急维修时间、地点、联系电话及人员。
2. 制造商的技术支持。

**四、确定成交参与人标准及原则：**

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2023年06月19日

**二、公开询价项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、安装挡车石、车行道闸** |  |
| 1 | 芝麻白花岗石挡车石安装 | [项目特征]1.名称:直径R=400mm，高度：450mm芝麻白花岗石挡车石（底座配筋）2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.人工钻孔2.基层清理3.砂浆制作、运输4.挡车石固定式安装 | 座 | 17.00  |  |  |  |
| 2 | 车行道闸 | [项目特征]1.名称:车行道闸（八角直杆道闸：100\*45\*1.2mm、栏杆：4米，电机：120W）[工作内容]1.基础开挖2.道闸基础浇筑3.道闸、栏杆安装 | 套 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 VV-0.6/1KV-2\*2.5（道闸） | [项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:VV-0.6/1KV3.规格:2\*2.54.敷设方式、部位:埋地6.电压等级(kV):0.6/1KV[工作内容]1.管槽凿打2.电缆敷设 | m | 33.00  |  |  | 提供品牌 |
| 4 | 配管 PC25 | [项目特征]1.名称:配管2.材质:PC管3.规格:PC254.敷设方式:埋地[工作内容]1.电线管路敷设2.穿引线 | m | 33.00  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **二、卷帘门** |
| 1 | 原有卷帘门拆除 | [项目特征]1.部位:卷帘门2.尺寸：5.75\*2.45,3\*2.75，2.9\*3.8,5.7\*3.45。[工作内容]1.人工拆除2.人工上下车3.材料运输 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 拆除电动卷帘门玻璃雨棚 | [项目特征]1.部位:卷帘门玻璃雨棚2.尺寸：3.3\*0.8,3.3\*0.8 [工作内容]1.人工拆除2.人工上下车3.材料运输 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢电动卷帘门(达旺门业） | [项目特征]1.部位:卷帘门（卷管、卷轴、帘片、电机）材质：201不锈钢0.7厚度[工作内容]1.人工安装、调试2.材料运输 | m2 | 53.02  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **三、室内地坪漆** |
| 1 | 60mm厚C30细石混凝土找平层 | [项目特征]1.部位:地面2.地面:60mm厚C30细石混凝土（商砼）3.混凝土种类:综合考虑[工作内容]1.基层清理2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 361.55  |  |  |  |
| 2 | 地坪漆地面 | [项目特征]1.部位:地面2.地面:环氧地坪漆[工作内容]1.基面打磨除尘2.涂刷封闭底油3.批刮中涂砂浆层4.批刮中涂腻子层5.批刮色漆层，涂刷环氧树脂面漆 | m2 | 361.55  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **四、内墙涂料** |
| 1 | 原有内墙涂料铲除 | [项目特征]1.部位:内墙面[工作内容]1.墙面人工铲除2.除渣 | m2 | 1083.76  |  |  |  |
| 2 | 内墙涂料漆 | [项目特征]1.使用部位:内墙面2.颜色:白色3.基层处理:满刮外墙柔性耐水腻子2遍；4.面层处理:整体内墙白色漆面2遍[工作内容]1.基层清理2.腻子找平3.整体内墙白色漆面2遍 | m2 | 1083.76  |  |  | 提供品牌 |
| 3 | 活动脚手架 | [工作内容]1.搭、拆脚手架2.场内、场外材料搬运 | m2 | 1083.76  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **五、厕所** |
| 1 | 原地面墙面(铺装面层及结构层）、洗手台、拖把池拆除 | [工作内容]1.人工铲除2.建渣外运除渣 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 100mm厚C20混凝土垫层 | [项目特征]1.部位:地面2.垫层:100mm厚C20混凝土垫层[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.35  |  |  |  |
| 3 | 3mm厚水泥基防水涂料 | [项目特征]1.品种、规格、厚度:3厚水泥基防水涂料2.防水部位:墙面、地面[工作内容]1.基层处理2.刷基层处理剂3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 43.91  |  |  |  |
| 4 | 20mm厚M20水泥砂浆保护层 | [项目特征]1.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆保护层2.砂浆种类:预拌砂浆3.部位:地面[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰 | m2 | 13.46  |  |  |  |
| 5 | 地面砖粘贴 | [项目特征]1.名称:300\*300地面砖2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.铺结合层4.面层安装5.材料运输 | m2 | 13.46  |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]1.墙体类型：砖砌体2.结合层:20厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.材料运输 | m2 | 30.45  |  |  |  |
| 7 | 墙面砖粘贴 | [项目特征]1.名称:200\*300墙面砖2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.铺结合层4.面层安装5.材料运输 | m2 | 30.45  |  |  |  |
| 8 | 内墙涂料漆 | [项目特征]1.使用部位:内墙面2.颜色:白色3.基层处理:满刮外墙柔性耐水腻子2遍；4.面层处理:整体内墙白色漆面2遍[工作内容]1.基层清理2.腻子找平3.整体内墙白色漆面2遍 | m2 | 31.96  |  |  |  |
| 9 | 厕所木质隔断板 | [项目特征]1.高度：1100mm2.类型：木质隔断板[工作内容]1.制作、运输2.不锈钢配件、支撑角等配件3.安装隔断板 | m2 | 4.84  |  |  |  |
| 10 | 蹲便器及冲水箱 | [项目特征]1.蹲便器规格：420mm\*550mm[工作内容]1.器具安装、附件安装2.材料运输 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 11 | 洗手台 | [项目特征]1.部位:厕所洗手台2.尺寸：长度1200mm、宽度700mm、高度850mm[工作内容]1.砖砌体/砼浇筑结构2.饰面贴砖 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 12 | 成品拖把池 | [项目特征]1.部位:厕所成品拖把池[工作内容]1.适配成品拖把池安装 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **六、其它零星** |
| 1 | 修理坑回填土石方 | [项目特征]1.填方材料品种:土石回填2.回填方式:人工3.尺寸：长度：6300mm、宽度700mm、高度：1250mm[工作内容]1.运输2.装车3.回填4.压实 | m3 | 5.51  |  |  |  |
| 2 | 修理坑100mm厚C20混凝土垫层 | [项目特征]1.部位:地面2.垫层:100mm厚C20混凝土垫层3.尺寸：长度：6300mm、宽度700mm[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.55  | 450 | 248.06  |  |
| 3 | 新增排水沟 | [项目特征]1.排水沟尺寸：宽度：400mm、深度：400mm[工作内容]1.沟槽开挖2.C20混凝土垫层厚度：100mm3.混凝土隔墙4.模板5.水篦子盖板规格:C25混凝土、400\*600\*50mm6.回填7.装车、外运 | m | 18.00  |  |  |  |
| 4 | 更换水篦子盖板 | [项目特征]1.部位:水篦子盖板2.材料品种、规格:C25混凝土、400\*600\*50mm[工作内容]1.水篦子安装2.旧排水沟盖板拆除3.垃圾外运 | m | 15.00  |  |  |  |
| 5 | 排水接头堵漏王处理 | [项目特征]1.部位:雨污排水接头堵漏王处理2.材料品种、规格:UPVC-DN110/50[工作内容]1.基层处理2.堵漏王封堵 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 6 | 增加吸顶灯（含电源线） | [项目特征]1.名称:吸顶灯2.型号:9W LED, 色温3500K IP55[工作内容]1.电线敷设2.本体安装3.明线槽安装长度约10m4.1个开关面板安装 | 座 | 1.00  |  |  | 提供品牌 |
| **小计** |  |
| **合计** |  |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价项目一览表》中所描述的“分部分项工程”、“项目特征”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投内容需要提供品牌等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投内容报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

**重庆外语外事学院渝北校区车队零星修缮工程**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

1. **询价响应函**

致：重庆外语外事学院

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、安装挡车石、车行道闸** |  |
| 1 | 芝麻白花岗石挡车石安装 | [项目特征]1.名称:直径R=400mm，高度：450mm芝麻白花岗石挡车石（底座配筋）2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.人工钻孔2.基层清理3.砂浆制作、运输4.挡车石固定式安装 | 座 | 17.00  |  |  |  |
| 2 | 车行道闸 | [项目特征]1.名称:车行道闸（八角直杆道闸：100\*45\*1.2mm、栏杆：4米，电机：120W）[工作内容]1.基础开挖2.道闸基础浇筑3.道闸、栏杆安装 | 套 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 VV-0.6/1KV-2\*2.5（道闸） | [项目特征]1.名称:电力电缆2.型号:VV-0.6/1KV3.规格:2\*2.54.敷设方式、部位:埋地6.电压等级(kV):0.6/1KV[工作内容]1.管槽凿打2.电缆敷设 | m | 33.00  |  |  | 提供品牌 |
| 4 | 配管 PC25 | [项目特征]1.名称:配管2.材质:PC管3.规格:PC254.敷设方式:埋地[工作内容]1.电线管路敷设2.穿引线 | m | 33.00  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **二、卷帘门** |
| 1 | 原有卷帘门拆除 | [项目特征]1.部位:卷帘门2.尺寸：5.75\*2.45,3\*2.75，2.9\*3.8,5.7\*3.45。[工作内容]1.人工拆除2.人工上下车3.材料运输 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 拆除电动卷帘门玻璃雨棚 | [项目特征]1.部位:卷帘门玻璃雨棚2.尺寸：3.3\*0.8,3.3\*0.8 [工作内容]1.人工拆除2.人工上下车3.材料运输 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢电动卷帘门(达旺门业） | [项目特征]1.部位:卷帘门（卷管、卷轴、帘片、电机）材质：201不锈钢0.7厚度[工作内容]1.人工安装、调试2.材料运输 | m2 | 53.02  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **三、室内地坪漆** |
| 1 | 60mm厚C30细石混凝土找平层 | [项目特征]1.部位:地面2.地面:60mm厚C30细石混凝土（商砼）3.混凝土种类:综合考虑[工作内容]1.基层清理2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 361.55  |  |  |  |
| 2 | 地坪漆地面 | [项目特征]1.部位:地面2.地面:环氧地坪漆[工作内容]1.基面打磨除尘2.涂刷封闭底油3.批刮中涂砂浆层4.批刮中涂腻子层5.批刮色漆层，涂刷环氧树脂面漆 | m2 | 361.55  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **四、内墙涂料** |
| 1 | 原有内墙涂料铲除 | [项目特征]1.部位:内墙面[工作内容]1.墙面人工铲除2.除渣 | m2 | 1083.76  |  |  |  |
| 2 | 内墙涂料漆 | [项目特征]1.使用部位:内墙面2.颜色:白色3.基层处理:满刮外墙柔性耐水腻子2遍；4.面层处理:整体内墙白色漆面2遍[工作内容]1.基层清理2.腻子找平3.整体内墙白色漆面2遍 | m2 | 1083.76  |  |  | 提供品牌 |
| 3 | 活动脚手架 | [工作内容]1.搭、拆脚手架2.场内、场外材料搬运 | m2 | 1083.76  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **五、厕所** |
| 1 | 原地面墙面(铺装面层及结构层）、洗手台、拖把池拆除 | [工作内容]1.人工铲除2.建渣外运除渣 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 100mm厚C20混凝土垫层 | [项目特征]1.部位:地面2.垫层:100mm厚C20混凝土垫层[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.35  |  |  |  |
| 3 | 3mm厚水泥基防水涂料 | [项目特征]1.品种、规格、厚度:3厚水泥基防水涂料2.防水部位:墙面、地面[工作内容]1.基层处理2.刷基层处理剂3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 43.91  |  |  |  |
| 4 | 20mm厚M20水泥砂浆保护层 | [项目特征]1.抹灰厚度、砂浆配合比:20mm厚M20水泥砂浆保护层2.砂浆种类:预拌砂浆3.部位:地面[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.底层抹灰 | m2 | 13.46  |  |  |  |
| 5 | 地面砖粘贴 | [项目特征]1.名称:300\*300地面砖2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.铺结合层4.面层安装5.材料运输 | m2 | 13.46  |  |  |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]1.墙体类型：砖砌体2.结合层:20厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.材料运输 | m2 | 30.45  |  |  |  |
| 7 | 墙面砖粘贴 | [项目特征]1.名称:200\*300墙面砖2.结合层:30厚M15水泥砂浆结合层3.砂浆种类:预拌砂浆[工作内容]1.基层清理2.砂浆制作、运输3.铺结合层4.面层安装5.材料运输 | m2 | 30.45  |  |  |  |
| 8 | 内墙涂料漆 | [项目特征]1.使用部位:内墙面2.颜色:白色3.基层处理:满刮外墙柔性耐水腻子2遍；4.面层处理:整体内墙白色漆面2遍[工作内容]1.基层清理2.腻子找平3.整体内墙白色漆面2遍 | m2 | 31.96  |  |  |  |
| 9 | 厕所木质隔断板 | [项目特征]1.高度：1100mm2.类型：木质隔断板[工作内容]1.制作、运输2.不锈钢配件、支撑角等配件3.安装隔断板 | m2 | 4.84  |  |  |  |
| 10 | 蹲便器及冲水箱 | [项目特征]1.蹲便器规格：420mm\*550mm[工作内容]1.器具安装、附件安装2.材料运输 | 套 | 2.00  |  |  |  |
| 11 | 洗手台 | [项目特征]1.部位:厕所洗手台2.尺寸：长度1200mm、宽度700mm、高度850mm[工作内容]1.砖砌体/砼浇筑结构2.饰面贴砖 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 12 | 成品拖把池 | [项目特征]1.部位:厕所成品拖把池[工作内容]1.适配成品拖把池安装 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| **小计** |  |
| **六、其它零星** |
| 1 | 修理坑回填土石方 | [项目特征]1.填方材料品种:土石回填2.回填方式:人工3.尺寸：长度：6300mm、宽度700mm、高度：1250mm[工作内容]1.运输2.装车3.回填4.压实 | m3 | 5.51  |  |  |  |
| 2 | 修理坑100mm厚C20混凝土垫层 | [项目特征]1.部位:地面2.垫层:100mm厚C20混凝土垫层3.尺寸：长度：6300mm、宽度700mm[工作内容]1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.55  | 450 | 248.06  |  |
| 3 | 新增排水沟 | [项目特征]1.排水沟尺寸：宽度：400mm、深度：400mm[工作内容]1.沟槽开挖2.C20混凝土垫层厚度：100mm3.混凝土隔墙4.模板5.水篦子盖板规格:C25混凝土、400\*600\*50mm6.回填7.装车、外运 | m | 18.00  |  |  |  |
| 4 | 更换水篦子盖板 | [项目特征]1.部位:水篦子盖板2.材料品种、规格:C25混凝土、400\*600\*50mm[工作内容]1.水篦子安装2.旧排水沟盖板拆除3.垃圾外运 | m | 15.00  |  |  |  |
| 5 | 排水接头堵漏王处理 | [项目特征]1.部位:雨污排水接头堵漏王处理2.材料品种、规格:UPVC-DN110/50[工作内容]1.基层处理2.堵漏王封堵 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 6 | 增加吸顶灯（含电源线） | [项目特征]1.名称:吸顶灯2.型号:9W LED, 色温3500K IP55[工作内容]1.电线敷设2.本体安装3.明线槽安装长度约10m4.1个开关面板安装 | 座 | 1.00  |  |  | 提供品牌 |
| **小计** |  |
| **合计** |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 质保期、项目交期时长和售后服务承诺书（参与人自行起草）
3. 项目业绩证明（包含合同、发票复印件）
4. 项目要求品牌和其他说明

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**