**重庆外语外事学院****美术学/绘画专业和设计学专业教学设备采购和安装项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：**IFS-2023072

**项目名称：重庆外语外事学院美术学/绘画专业和设计学专业教学设备采购和安装项目**

**一、公开询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.3万余人。根据需要，对重庆外语外事学院美术学/绘画专业和设计学专业教学设备采购和安装项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

**一、项目说明**

* 1. 项目编号：IFS-2023072

2. 项目名称：美术学/绘画专业和设计学专业教学设备采购和安装

3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》

4. 参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，应具有提供美术学/绘画实验设备、设计学实验设备安装的资格与能力。
3. 参与单位应成立3年以上，自2020年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故，近五年内无被拉黑名单记录、无行政处罚记录，无被执行人、历史被执行人和失信被执行人记录。

（4） 参与人有依法缴纳税金的良好记录。

1. 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝：

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需要提供带有社会信用代码的营业执照）

注：参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

5. 报价响应文件递交方式：**密封报价，按规定时间送达或邮寄**（封面备注联系人和电话）**。**

6. 报价响应文件递交截止时间：2023年10月26日下午16:00前。

7. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室

联系人：马跃 联系电话：15170245690

8.参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

9.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监审部。投诉受理部门：中教集团监审部，投诉电话：0791-88106510/0791-88102608

**二、参与人须知**

* 1. 所有项目均以人民币报价；
  2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

**三、售后服务要求**

1. 免费保修期；36个月（质保金5%，质保期满后支付）；

2. 交货时间：2023年12月15日前，12月18日前完成安装。

3. 应急维修时间安排：2小时内给予回复，并在24小时内完成维修。

**四、确定成交参与人标准及原则：**

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定。
2. 参与人所投项目符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2023年10月20日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 立 体 裁 剪 模 特 (男) | 国标男体上半身立裁人台。能使无限长度大头针直插人台体内，方便立体裁剪时操作。两肩装有可拆卸活动块，标准线条拼缝。  铝制托盘，铸铁底座配备四个万向滑轮，伸缩支架采用两个旋钮固定。  适用于立体裁剪、教学及设计用，及婚纱，礼服，成衣展示，拍照，展示。  插针方式：直插、斜插、可熨烫。加厚麻布，透气面料，磁性 吸肩，不锈钢头盖。  尺寸要求必须满足：92A，颈围：39cm，胸围：92cm，腰围：78cm，臀围：94cm，总肩宽：44.7cm |  | 个 | 10.0000 |  |  |  |
| 2 | 全 自 动 烝 汽 机 （ 带 熨 斗） | 一、技术参数：  1.功率：3000KW。  2.电压： 220V。  3.蒸汽150度  4.蒸汽压力：0.4mPa。  5.尺寸：36\*28\*33cm。  二、功能参数：  1、带工业熨斗，自动调温  2、多功能、防干烧、上汽大且快  3、平烫56孔按式熨斗 |  | 个 | 3.0000 |  |  |  |
| 3 | 绘 图 仪 | 1、有效打印尺寸180cm;  2、分辨率150-600DPI；  3、喷头数量：双喷头（HP45）  4、通讯端口：串行品、USB直接，支持U盘存读输出  5、墨头自动清洗功能  6、绘图速度：双向80平米/小时  7、电源电压：AC220V/50-60HZ  8、供纸系统：前置式收送纸，隐形红外控制系统。  9、带2盒专用墨盒 |  | 台 | 1.0000 |  |  |  |
| 4 | 教 学 用 服 装 流 行 资 讯 数 据 服 务 | 1.浏览和无限下载（www.diction-style.com，男/女/童）  2.总部客服远程服务，协助引导网站使用和资料搜索服务  3.每年固定2本趋势书籍   1. 同IP地址授权3台电脑   含安装及调试 |  | 项 | 1.0000 |  |  |  |
| 5 | 针 织 机 含 刺 绣 压 脚 | 尺寸 135cmx32cm 120cmx29cm  净重 20公斤 15公斤。 八个锈压脚：支持直线、曲折线线迹。  材质:合金+塑料  适用机器:家用电动缝纫机刺绣使用。 |  | 套 | 1.0000 |  |  |  |
| 6 | 3D 打 印 机 套 装 （ 含 喷 头 耗 材） | 光固化成型技术  4K超高清LCD屏幕  350\*200\*400MM 3D打印机配件喷头4件，  孔径: 0.4mm,适合1.75耗材  螺纹: M6螺纹  内孔: 4.1mm 三绿耗材10公斤  直径：1.75MM  重量：1KG  含配送安装及调试 |  | 件 | 1.0000 |  |  |  |
| 7 | 数 控 精 雕 机 | 工作电压:220V 工作范围:400\*400\*150毫米(满行程) 运行模式:XYZ三轴联动( 可选配四轴转台，实现四轴联动)  设备外形尺寸:850\*1100\*1700毫米 工作行程:400\*400\*150 可加工的材料:铝、铜、矿石、电木、碳纤维、陶瓷、玻璃、塑胶 |  | 件 | 1.0000 |  |  |  |
| 8 | 红 外 测 距 仪 | 手持红外测距仪，锂电池 100m |  | 个 | 20.0000 |  |  |  |
| 合计 | | 小写：  大写： | | | | | | |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价项目一览表》中所描述的“分部分项工程”、“项目特征”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投内容需要提供品牌等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投内容报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用

**重庆外语外事学院文本

低可信度描述已自动生成美术学/绘画专业和设计学专业教学设备采购和安装项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：重庆外语外事学院

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号（技术参数） | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 立 体 裁 剪 模 特 (男) | 国标男体上半身立裁人台。能使无限长度大头针直插人台体内，方便立体裁剪时操作。两肩装有可拆卸活动块，标准线条拼缝。  铝制托盘，铸铁底座配备四个万向滑轮，伸缩支架采用两个旋钮固定。  适用于立体裁剪、教学及设计用，及婚纱，礼服，成衣展示，拍照，展示。  插针方式：直插、斜插、可熨烫。加厚麻布，透气面料，磁性 吸肩，不锈钢头盖。  尺寸要求必须满足：92A，颈围：39cm，胸围：92cm，腰围：78cm，臀围：94cm，总肩宽：44.7cm |  | 个 | 10.0000 |  |  |  |
| 2 | 全 自 动 烝 汽 机 （ 带 熨 斗） | 一、技术参数：  1.功率：3000KW。  2.电压： 220V。  3.蒸汽150度  4.蒸汽压力：0.4mPa。  5.尺寸：36\*28\*33cm。  二、功能参数：  1、带工业熨斗，自动调温  2、多功能、防干烧、上汽大且快  3、平烫56孔按式熨斗 |  | 个 | 3.0000 |  |  |  |
| 3 | 绘 图 仪 | 1、有效打印尺寸180cm;  2、分辨率150-600DPI；  3、喷头数量：双喷头（HP45）  4、通讯端口：串行品、USB直接，支持U盘存读输出  5、墨头自动清洗功能  6、绘图速度：双向80平米/小时  7、电源电压：AC220V/50-60HZ  8、供纸系统：前置式收送纸，隐形红外控制系统。  9、带2盒专用墨盒 |  | 台 | 1.0000 |  |  |  |
| 4 | 教 学 用 服 装 流 行 资 讯 数 据 服 务 | 1.浏览和无限下载（www.diction-style.com，男/女/童）  2.总部客服远程服务，协助引导网站使用和资料搜索服务  3.每年固定2本趋势书籍   1. 同IP地址授权3台电脑   含安装及调试 |  | 项 | 1.0000 |  |  |  |
| 5 | 针 织 机 含 刺 绣 压 脚 | 尺寸 135cmx32cm 120cmx29cm  净重 20公斤 15公斤。 八个锈压脚：支持直线、曲折线线迹。  材质:合金+塑料  适用机器:家用电动缝纫机刺绣使用。 |  | 套 | 1.0000 |  |  |  |
| 6 | 3D 打 印 机 套 装 （ 含 喷 头 耗 材） | 光固化成型技术  4K超高清LCD屏幕  350\*200\*400MM 3D打印机配件喷头4件，  孔径: 0.4mm,适合1.75耗材  螺纹: M6螺纹  内孔: 4.1mm 三绿耗材10公斤  直径：1.75MM  重量：1KG  含配送安装及调试 |  | 件 | 1.0000 |  |  |  |
| 7 | 数 控 精 雕 机 | 工作电压:220V 工作范围:400\*400\*150毫米(满行程) 运行模式:XYZ三轴联动( 可选配四轴转台，实现四轴联动)  设备外形尺寸:850\*1100\*1700毫米 工作行程:400\*400\*150 可加工的材料:铝、铜、矿石、电木、碳纤维、陶瓷、玻璃、塑胶 |  | 件 | 1.0000 |  |  |  |
| 8 | 红 外 测 距 仪 | 手持红外测距仪，锂电池 100m |  | 个 | 20.0000 |  |  |  |
| 合计 | | 小写：  大写： | | | | | | |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 项目业绩证明

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**