**渝北校区外教楼宿舍室内零星整修****项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2024023**

**项目名称：渝北校区外教楼宿舍室内零星整修项目**

**公开询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对渝北校区外教楼宿舍零星整修项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：IFS-2024023
  2. 项目名称：渝北校区外教楼宿舍室内零星整修项目
  3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
  4. 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

1. 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
2. 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。**参与人需对以上情况提供《承诺书》**，以及“信用中国”征信报告。
   1. 参与人应具有室内装修设计和施工资质，具有合法有效的营业执照。
   2. 参与单位应成立3年以上，自2021年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故，近五年内无被拉黑名单记录、无行政处罚记录，无被执行人、历史被执行人和失信被执行人记录。
   3. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：马跃，电话：15170245690。
   4. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
   5. 报价响应文件递交截止时间：2024年05月31日下午16:00前。
   6. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室

联系人：马跃；联系电话：15170245690

* 1. 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目联系人：马跃，电话：15170245690

采购单位联系人：门树亮，电话：13133833090

* 1. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号

踏勘时间：2024年05月28日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

踏勘联系人：江陈 电话：17363389296

* 1. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价。
  2. 报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章。
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负。
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价。
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

* + - 1. 质保期:24个月

1. 应急维修时间安排：
2. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
3. 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2024年05月27日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项 工程** | | **项目 特征** | **计量 单位** | **工程量** | **金额** | |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、拆除项目** | | | | | | | |
| 1 | 书房、卫生间门拆除 | | 木质门拆除 | ㎡ | 10.80 |  |  |
| 2 | 卧室、卫生间地砖拆除 | | 含地砖面层及其下找平层，厚度约25mm； | ㎡ | 35.00 |  |  |
| 3 | 厕所马桶拆除 | | 软管及其他配件 | 套 | 6.00 |  |  |
| 4 | 室内灯具及开关、插座拆除 | | 含卧室2个、阳台2个、卫生间1个、厨房1个、洗漱台1个所有灯具、开关等；包含转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | 间 | 7.00 |  |  |
| 5 | 墙面、天棚乳胶漆及腻子铲除 | | 含活动脚手架租赁、拆搭等 | ㎡ | 1610.10 |  |  |
| 6 | 卫生间原有冷热水管、管件拆除 | | 含支座切割打磨；包含转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | m | 16.00 |  |  |
| 7 | 洗漱台拆除 | | 尺寸：105cm\*60cm | 套 | 7.00 |  |  |
| 8 | 阳台门窗帘拆除 | | 旧滑轨及窗帘拆除、阳台门净尺寸1.8m\*2.35m | 套 | 7.00 |  |  |
| 9 | 破损水沟拆除水沟 | | 实心砖水沟破损拆除、含垃圾外运、运距自行考虑 | m³ | 3.55 |  |  |
| 10 | 垃圾下楼及外运 | | （人工/机械）包含场内转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | m³ | 33.55 |  |  |
| **二、新建项目** | | | | | | | |
| 1 | 卫生间回填 | | 碎土人工回填夯实 | m³ | 4 |  |  |
| 2 | 卫生间基础层 | | C20混凝土，厚度：10cm | ㎡ | 4 |  |  |
| 3 | 卫生间地砖找平层 | | 1:2.5砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 5 |  |  |
| 4 | 卫生间地面防水 | | 1.找平层JS防水涂料1.2mm厚（Ⅰ型） 2.每层涂抹次数不少于两遍，转角等局部位置做加强处理； | ㎡ | 5 |  |  |
| 5 | 卫生间地面防水保护层 | | 1:2.5砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 5.00 |  |  |
| 6 | 卫生间地砖铺贴 | | 地砖颜色同原有地砖一致,规格：200mm\*200mm | ㎡ | 6 |  |  |
| 7 | 卫生间墙砖铺贴 | | 墙砖颜色:白色、规格：200mm\*300mm | ㎡ | 2 |  |  |
| 8 | 室内地砖找平层 | | 1:2.5水泥砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 27 |  |  |
| 9 | 室内地砖铺贴 | | 尺寸：50cm\*50cm | m2 | 27.00 |  |  |
| 10 | 卫生间铝合金门 | | 1.门框及门扇边框为厚度1.4mm铝合金; 2.钢化玻璃为5mm厚； 3.合页及轴承均为不锈钢材质； 4.尺寸约为0.7\*2.1m。 | 个 | 4.00 |  |  |
| 11 | 马桶 | | 软管及其他配件 | 套 | 7.00 |  |  |
| 12 | 浴霸 | | 灯暖浴霸灯照明一体 | 套 | 7.00 |  |  |
| 13 | 花洒安装 | | 含304不锈钢花洒、花洒底座、1.5m长304不锈钢花洒软管、混合阀（上述材料指定品牌：箭牌卫浴、摩恩、恒洁） | 套 | 7.00 |  |  |
| 14 | 镜子 | | 挂墙梳妆镜 尺寸：100cm\*80cm | 张 | 7.00 |  |  |
| 15 | 洗漱间节能灯 | | 球泡灯（含底座）、 5W、 白光 | 盏 | 7.00 |  |  |
| 16 | 盥洗台安装 | | 1.人造石材厚度15mm，尺寸：105cm\*60cm，用于面板、双层立板、下挂板、挡水等; 2.磨边、加厚边、开孔洞 3.加工完成后运至现场，人工下车、人工搬运至各阳台; 4.云石胶满补缝、结构胶拼接安装； 5.1个台下盆（含品牌五金配件、水龙头及下水排水） 6.含所有材料费、加工费、车运费、人力转运费，以及安全文明施工费； | 套 | 7.00 |  |  |
| 17 | 厨房洗菜盆 | | 厨房304不锈钢洗菜盆双槽不锈钢，含：不锈钢下水器、一体下水管、水龙头、2个不锈钢角阀、不锈钢软管、沥水篮等；尺寸：0.65m\*0.4m | 套 | 7.00 |  |  |
| 18 | 厨房收纳柜 | | 实木多层板防潮板（含五金配件）、吊柜尺寸：1.05\*0.6\*0.35 | 套 | 7.00 |  |  |
| 19 | 燃气灶 | | 家用台式双灶燃气灶、钢化玻璃面板 | 套 | 7.00 |  |  |
| 20 | 油烟机 | | 顶吸式（包含排烟管道及其他安装固定配件） | 套 | 7.00 |  |  |
| 21 | 铝合金玻璃墙 | | 型材厚度1.4mm，钢化玻璃厚度10mm,含安装固定件等辅材，一个入户门防撞限位器(墙高度2.85m) | ㎡ | 63.75 |  |  |
| 24 | 铝合金滑轨门 | | 隐藏式推拉门、门扇型材厚度1.4mm，中空钢化玻璃5mm+12mm+5mm,一套尺寸：1.5m\*2.25m | 套 | 17.00 |  |  |
| 25 | 厨房吊顶 | | 1.装配U型轻钢龙骨、φ8吊杆；龙骨规格型号满足规范验收要求 2.厚度0.6mm铝扣板安装，表面粉末喷涂工艺。 | ㎡ | 30.80 |  |  |
| 26 | 厨房砖墙钻孔 | | 孔径70mm，深度20cm,每间厨房9个 | 间 | 12.00 |  |  |
| 27 | 钢丝网 | | 厨房通风孔加装密目钢丝网（带边框），尺寸：45cm\*45cm | 套 | 17.00 |  |  |
| 28 | 阳台晾衣杆 | | 长2.8m不锈钢晾衣杆、包含打孔安装 | 根 | 7.00 |  |  |
| 29 | 阳台门窗帘 | | 阳台门净尺寸1.8m\*2.35m，窗帘褶皱比1:2，颜色根据需求单位确定 | 套 | 7.00 |  |  |
| 30 | 电路整改 | | 全屋电路整改，含：开关7个，插座7个插座，防水插座1个，单套房间面积40平方米 | 套 | 7.00 |  |  |
| 31 | 阳台、书房、浴室照明灯 | | 1.阳台、书房、淋浴间各1个,功率均为18W; 2.亚克力灯罩 | 个 | 24.00 |  |  |
| 32 | 室内照明灯 | | 功率均为18Wled吸顶灯、直径30cm、高透光率灯罩 | 个 | 16.00 |  |  |
| 33 | 厨房照明灯 | | 集成吊顶led平板灯天花铝扣面板厨房 | 个 | 7.00 |  |  |
| 34 | 油漆粉刷 | | 阳台小房间木门油漆粉刷（立邦、三棵树、多乐士） | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 35 | 木质套装门 | | 实木复合、含门套、门扇、门锁五金套装、门吸、颜色同其他房间木质门一致 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 36 | 水沟塌陷填筑 | | 碎土堆填塌陷部位区域 | m³ | 1.5 |  |  |
| 37 | 水沟砌筑 | | 1、塌陷处水沟砌筑120mm单墙，水沟净宽尺寸30cm、高50cm； 2.水沟内侧1:2.5砂浆抹灰 | m | 2 |  |  |
| 38 | 混凝土施工 | | 1.C20水沟基础水沟基础垫层，厚度10cm，面积3.5㎡ 2.C20墙角散水，厚度10cm，面积7㎡ 3.C20宿舍通道入口，厚度10cm，面积11㎡ | ㎡ | 21.5 |  |  |
| **三、其他项目** | | | | | | | |
| 1 | | 施工后卫生保洁 |  | ㎡ | 290.00 |  |  |
| 2 | | 成品保护 |  | ㎡ | 170.00 |  |  |
| 3 | | 材料上楼 | 搬运楼层：1-6楼、腻子粉、砖砌体、门、地砖、马桶、燃气灶 | 项 | 1 |  |  |
|  | | **合计** |  |  |  |  |  |

施工范围：

外教楼：101、102、105、403、508、601、604号房以及2-3层及406共计17间厨房整改。

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。

**文本

低可信度描述已自动生成关于渝北校区外教楼宿舍室内零星整修项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项 工程** | | **项目 特征** | **计量 单位** | **工程量** | **金额** | |
| **综合单价** | **合价** |
| **一、拆除项目** | | | | | | | |
| 1 | 书房、卫生间门拆除 | | 木质门拆除 | ㎡ | 10.80 |  |  |
| 2 | 卧室、卫生间地砖拆除 | | 含地砖面层及其下找平层，厚度约25mm； | ㎡ | 35.00 |  |  |
| 3 | 厕所马桶拆除 | | 软管及其他配件 | 套 | 6.00 |  |  |
| 4 | 室内灯具及开关、插座拆除 | | 含卧室2个、阳台2个、卫生间1个、厨房1个、洗漱台1个所有灯具、开关等；包含转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | 间 | 7.00 |  |  |
| 5 | 墙面、天棚乳胶漆及腻子铲除 | | 含活动脚手架租赁、拆搭等 | ㎡ | 1610.10 |  |  |
| 6 | 卫生间原有冷热水管、管件拆除 | | 含支座切割打磨；包含转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | m | 16.00 |  |  |
| 7 | 洗漱台拆除 | | 尺寸：105cm\*60cm | 套 | 7.00 |  |  |
| 8 | 阳台门窗帘拆除 | | 旧滑轨及窗帘拆除、阳台门净尺寸1.8m\*2.35m | 套 | 7.00 |  |  |
| 9 | 破损水沟拆除水沟 | | 实心砖水沟破损拆除、含垃圾外运、运距自行考虑 | m³ | 3.55 |  |  |
| 10 | 垃圾下楼及外运 | | （人工/机械）包含场内转运、下楼及除渣，运距自行考虑 | m³ | 33.55 |  |  |
| **二、新建项目** | | | | | | | |
| 1 | 卫生间回填 | | 碎土人工回填夯实 | m³ | 4 |  |  |
| 2 | 卫生间基础层 | | C20混凝土，厚度：10cm | ㎡ | 4 |  |  |
| 3 | 卫生间地砖找平层 | | 1:2.5砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 5 |  |  |
| 4 | 卫生间地面防水 | | 1.找平层JS防水涂料1.2mm厚（Ⅰ型） 2.每层涂抹次数不少于两遍，转角等局部位置做加强处理； | ㎡ | 5 |  |  |
| 5 | 卫生间地面防水保护层 | | 1:2.5砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 5.00 |  |  |
| 6 | 卫生间地砖铺贴 | | 地砖颜色同原有地砖一致,规格：200mm\*200mm | ㎡ | 6 |  |  |
| 7 | 卫生间墙砖铺贴 | | 墙砖颜色:白色、规格：200mm\*300mm | ㎡ | 2 |  |  |
| 8 | 室内地砖找平层 | | 1:2.5水泥砂浆找平，厚度20mm | ㎡ | 27 |  |  |
| 9 | 室内地砖铺贴 | | 尺寸：50cm\*50cm | m2 | 27.00 |  |  |
| 10 | 卫生间铝合金门 | | 1.门框及门扇边框为厚度1.4mm铝合金; 2.钢化玻璃为5mm厚； 3.合页及轴承均为不锈钢材质； 4.尺寸约为0.7\*2.1m。 | 个 | 4.00 |  |  |
| 11 | 马桶 | | 软管及其他配件 | 套 | 7.00 |  |  |
| 12 | 浴霸 | | 灯暖浴霸灯照明一体 | 套 | 7.00 |  |  |
| 13 | 花洒安装 | | 含304不锈钢花洒、花洒底座、1.5m长304不锈钢花洒软管、混合阀（上述材料指定品牌：箭牌卫浴、摩恩、恒洁） | 套 | 7.00 |  |  |
| 14 | 镜子 | | 挂墙梳妆镜 尺寸：100cm\*80cm | 张 | 7.00 |  |  |
| 15 | 洗漱间节能灯 | | 球泡灯（含底座）、 5W、 白光 | 盏 | 7.00 |  |  |
| 16 | 盥洗台安装 | | 1.人造石材厚度15mm，尺寸：105cm\*60cm，用于面板、双层立板、下挂板、挡水等; 2.磨边、加厚边、开孔洞 3.加工完成后运至现场，人工下车、人工搬运至各阳台; 4.云石胶满补缝、结构胶拼接安装； 5.1个台下盆（含品牌五金配件、水龙头及下水排水） 6.含所有材料费、加工费、车运费、人力转运费，以及安全文明施工费； | 套 | 7.00 |  |  |
| 17 | 厨房洗菜盆 | | 厨房304不锈钢洗菜盆双槽不锈钢，含：不锈钢下水器、一体下水管、水龙头、2个不锈钢角阀、不锈钢软管、沥水篮等；尺寸：0.65m\*0.4m | 套 | 7.00 |  |  |
| 18 | 厨房收纳柜 | | 实木多层板防潮板（含五金配件）、吊柜尺寸：1.05\*0.6\*0.35 | 套 | 7.00 |  |  |
| 19 | 燃气灶 | | 家用台式双灶燃气灶、钢化玻璃面板 | 套 | 7.00 |  |  |
| 20 | 油烟机 | | 顶吸式（包含排烟管道及其他安装固定配件） | 套 | 7.00 |  |  |
| 21 | 铝合金玻璃墙 | | 型材厚度1.4mm，钢化玻璃厚度10mm,含安装固定件等辅材，一个入户门防撞限位器(墙高度2.85m) | ㎡ | 63.75 |  |  |
| 24 | 铝合金滑轨门 | | 隐藏式推拉门、门扇型材厚度1.4mm，中空钢化玻璃5mm+12mm+5mm,一套尺寸：1.5m\*2.25m | 套 | 17.00 |  |  |
| 25 | 厨房吊顶 | | 1.装配U型轻钢龙骨、φ8吊杆；龙骨规格型号满足规范验收要求 2.厚度0.6mm铝扣板安装，表面粉末喷涂工艺。 | ㎡ | 30.80 |  |  |
| 26 | 厨房砖墙钻孔 | | 孔径70mm，深度20cm,每间厨房9个 | 间 | 12.00 |  |  |
| 27 | 钢丝网 | | 厨房通风孔加装密目钢丝网（带边框），尺寸：45cm\*45cm | 套 | 17.00 |  |  |
| 28 | 阳台晾衣杆 | | 长2.8m不锈钢晾衣杆、包含打孔安装 | 根 | 7.00 |  |  |
| 29 | 阳台门窗帘 | | 阳台门净尺寸1.8m\*2.35m，窗帘褶皱比1:2，颜色根据需求单位确定 | 套 | 7.00 |  |  |
| 30 | 电路整改 | | 全屋电路整改，含：开关7个，插座7个插座，防水插座1个，单套房间面积40平方米 | 套 | 7.00 |  |  |
| 31 | 阳台、书房、浴室照明灯 | | 1.阳台、书房、淋浴间各1个,功率均为18W; 2.亚克力灯罩 | 个 | 24.00 |  |  |
| 32 | 室内照明灯 | | 功率均为18Wled吸顶灯、直径30cm、高透光率灯罩 | 个 | 16.00 |  |  |
| 33 | 厨房照明灯 | | 集成吊顶led平板灯天花铝扣面板厨房 | 个 | 7.00 |  |  |
| 34 | 油漆粉刷 | | 阳台小房间木门油漆粉刷（立邦、三棵树、多乐士） | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 35 | 木质套装门 | | 实木复合、含门套、门扇、门锁五金套装、门吸、颜色同其他房间木质门一致 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 36 | 水沟塌陷填筑 | | 碎土堆填塌陷部位区域 | m³ | 1.5 |  |  |
| 37 | 水沟砌筑 | | 1、塌陷处水沟砌筑120mm单墙，水沟净宽尺寸30cm、高50cm； 2.水沟内侧1:2.5砂浆抹灰 | m | 2 |  |  |
| 38 | 混凝土施工 | | 1.C20水沟基础水沟基础垫层，厚度10cm，面积3.5㎡ 2.C20墙角散水，厚度10cm，面积7㎡ 3.C20宿舍通道入口，厚度10cm，面积11㎡ | ㎡ | 21.5 |  |  |
| **三、其他项目** | | | | | | | |
| 1 | | 施工后卫生保洁 |  | ㎡ | 290.00 |  |  |
| 2 | | 成品保护 |  | ㎡ | 170.00 |  |  |
| 3 | | 材料上楼 | 搬运楼层：1-6楼、腻子粉、砖砌体、门、地砖、马桶、燃气灶 | 项 | 1 |  |  |
|  | | **合计** |  |  |  |  |  |

施工范围：

外教楼：101、102、105、403、508、601、604号房以及2-3层及406共计17间厨房整改。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 项目施工方案。

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**