**渝北校区音乐学院出入口改造项目(二次)**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2024044**

**项目名称：渝北校区音乐学院出入口改造项目(二次)**

**公开询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对渝北校区音乐学院出入口改造项目(二次)进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：IFS-2024044
	2. 项目名称： 渝北校区音乐学院出入口改造项目(二次)
	3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
	4. 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

1. 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
2. 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于：“无被执行人”、“失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。**参与人需对以上情况提供《承诺书》**，以及“信用中国”征信报告。
	1. 参与人应含有装饰装修经营范围或装修装饰资质，具有合法有效的营业执照。
	2. 参与单位应成立3年以上，自2021年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
	3. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：马跃，电话：15170245690。
	4. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
	5. 报价响应文件递交截止时间：2024年07月15日下午16:00前。
	6. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室

联系人：马跃；联系电话：15170245690

* 1. 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目联系人：马跃，电话：15170245690

采购单位联系人：门树亮，电话：13133833090

* 1. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号

踏勘时间：2024年07月12日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

踏勘联系人：江陈 电话：17363389296

* 1. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1：www.ceghqxz.com；网址2：https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有项目均以人民币报价；
	2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。
	6. 项目交期35天以内。

三、售后服务要求

* + - 1. 质保期:24个月（质保金3%，质保期满后支付）
1. 应急维修时间安排：
2. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
3. 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2024年07月15日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **金额（元）** |
| **全费用综合单价** | **合价** | **品牌** | **规格型号** |
| **一、拆除项目** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 原音乐学院大门实心砖砌体拆除，砌体后期240mm，含建渣清理及外运、运距自行考虑 | m³ | 2  | 　 | 　 |  | 　 |
| 2 | 石材地面拆除 | 花岗岩石材地面拆除含结合层及基础层，厚度约15cm，含300mm宽，水篦子拆除3.5m，建渣清理及外运、运距自行考虑 | ㎡ | 13  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 土方开挖 | 1.水沟开挖2.槽钢基础开挖3.含余土清理及外运、运距自行考虑 | m³ | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 4 | 墙面腻子铲除 | 墙面油漆腻子铲除 | ㎡ | 85  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 原有铁门拆除 | 原音乐学院铁大门拆处含建渣清理及外运、运距自行考虑 | ㎡ | 6  | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 原有灯具拆除 | 含日光灯灯具、吸顶灯、废旧线路，包含转运、除渣，运距自行考虑 | 个 | 6  | 　 | 　 |  |  |
| **二、新建项目** | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 电缆桥架 | 1.断面尺寸:0.4m\*0.22m2.新建部位原有电缆及通讯管线归集到桥架内 | m | 14  | 　 | 　 |  |  |
| 2 | 落水管包管 | 1.9mm木质板包裹110落水管，每根管长3.5m,需留可开启检修口、含固定龙骨；2.基层清理、刮腻子两遍；3.乳胶漆喷涂两遍； | 根 | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍；2.乳胶漆喷涂两遍；3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 | ㎡ | 104  | 　 | 　 | **立邦、三棵树、多乐士** |  |
| 4 | 墙面UV板 | 规格：400mm宽8mm厚颜色：白色 | ㎡ | 24  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 土方回填 | 原有排水沟回填，夯实 | m³ | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 地面瓷砖打磨 | 地面瓷砖打磨清理至符合环氧地坪漆施工标准 | ㎡ | 35  | 　 | 　 |  |  |
| 7 | 环氧地坪漆地面 | 1.基础除尘打磨2.涂刷封闭底漆3.腻子涂布（中涂）4.批刮色漆面层（颜色与场地原有颜色一致） | ㎡ | 35  | 　 | 　 |  |  |
| 8 | 铝格栅吊顶 | 1.阳台侧面采用铝板封边，悬吊高度约0.85m,铝板骨架需考虑侧向风压等综合因素进行加强2.颜色根据需求部门确定 | ㎡ | 54  | 　 | 　 |  |  |
| 9 | 玻璃感应门 | 1.采用16#槽钢框架，重型自动感应门；2.50型2.5mm铝合金边框（银白色）；3.12mm厚钢化玻璃；4.含槽钢预埋件、C25槽钢混凝土基础，尺寸：70\*70\*70cm5.线路及电源安装，及各辅材 | ㎡ | 15  | 　 | 　 |  |  |
| 10 | 大门装饰造型 | 1.主龙骨、横骨架均采用40\*40\*3mm热镀锌Q235B钢方管；2.连接件、预埋件及膨胀螺栓均采用热镀锌钢材；3.面层采用，铝单板：厚度2.5mm，表面采用氟碳喷涂处理，涂层厚度25微米；含艺术造型4.实际面积据实收量 | ㎡ | 27.56 | 　 | 　 |  |  |
| 11 | 大门遮阳棚 | 1.铝板造型遮阳棚，棚厚及龙骨根据遮阳棚实体大小综合考虑，颜色由后期深化设计后确定2.找坡，且留设DN75PVC屋面排水管，含弯头、接水口等辅材 | ㎡ | 6  | 　 | 　 |  |  |
| 12 | 地砖铺贴 | 1.基础10cm厚C25混凝土2.60cmm\*60地砖铺贴含3mm厚粘接层3.地砖颜色与走廊原地砖颜色一致 | ㎡ | 8  | 　 | 　 |  |  |
| 13 | 截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:C20垫层2.砌体材料:砖砌体，1:2.5砂浆抹面3.盖板材质、规格:宽0.3m，花岗岩石材水篦子,厚度50mm | m | 5  | 　 | 　 |  |  |
| 14 | 钢化玻璃遮阳棚 | 钢化玻璃厚度10mm，可承重上人，含结构型材 | ㎡ | 8  | 　 | 　 |  |  |
| 15 | 地梁 | 1.规格：240mm\*240mm，C20混凝土2.主筋4Φ12、 箍筋Φ6@2003.含模板 | m | 4  | 　 | 　 |  |  |
| 16 | 新建隔墙 | 实心砖砌体，厚度：240mm | m³ | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 17 | 墙面抹灰 | 2cm厚1：2.5砂浆抹灰 | ㎡ | 19  | 　 | 　 |  |  |
| 18 | 格栅灯 | 亚克力板，功率约36W,尺寸根据需求部门选择格栅样式确定 | 个 | 12  | 　 | 　 |  |  |
| 19 | 射灯 | 大门遮阳棚孔径75mm射灯 | 个 | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 20 | 走廊线路整改 | 含2.5平方聚氯乙烯绝缘阻燃电线+PVC线槽，包括照明线路,明装开关2个，感应门线路。绝缘带及黑色胶布双重包扎,含打穿墙孔（穿线管包括PVC管,黄蜡管,波纹管）。 | ㎡ | 54  | 　 | 　 |  |  |
| **三、其他** | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 效果图设计 | 大门及走廊吊顶深化效果图 | 项 | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 2 | 二层排水管更换 | 直接75PVC水管，含一个地漏 | m | 2  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 外墙瓷砖清洗 | 1层走廊瓷砖墙墙面零星修补、清洗 | 项 | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 4 | 二层接缝盖板更换 | 不锈钢防滑盖板，宽：0.4m | m | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 二层雨棚 | 不锈钢骨架，3mm厚耐力透明板PC，含墙体固定，耐候胶接缝收口，根据现场情况设置排水沟至主管道。 | ㎡ | 6 | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 厕所排气扇 | 1. 风量大于500m³/h，2.含电源线路、插座、线路安装、风扇支架等安装辅材3.拆除玻璃，玻璃尺寸0.46m\*0.38m | 个 | 4  | 　 | 　 |  |  |
| 7 | 绿植恢复 | 60cm高现场原有绿植恢复 | ㎡ | 2 | 　 | 　 |  |  |
| 合计： | 　 | 　 | 　 |  |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。

**关于渝北校区音乐学院出入口改造项目(二次)**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **金额（元）** |
| **全费用综合单价** | **合价** | **品牌** | **规格型号** |
| **一、拆除项目** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体拆除 | 原音乐学院大门实心砖砌体拆除，砌体后期240mm，含建渣清理及外运、运距自行考虑 | m³ | 2  | 　 | 　 |  | 　 |
| 2 | 石材地面拆除 | 花岗岩石材地面拆除含结合层及基础层，厚度约15cm，含300mm宽，水篦子拆除3.5m，建渣清理及外运、运距自行考虑 | ㎡ | 13  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 土方开挖 | 1.水沟开挖2.槽钢基础开挖3.含余土清理及外运、运距自行考虑 | m³ | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 4 | 墙面腻子铲除 | 墙面油漆腻子铲除 | ㎡ | 85  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 原有铁门拆除 | 原音乐学院铁大门拆处含建渣清理及外运、运距自行考虑 | ㎡ | 6  | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 原有灯具拆除 | 含日光灯灯具、吸顶灯、废旧线路，包含转运、除渣，运距自行考虑 | 个 | 6  | 　 | 　 |  |  |
| **二、新建项目** | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 电缆桥架 | 1.断面尺寸:0.4m\*0.22m2.新建部位原有电缆及通讯管线归集到桥架内 | m | 14  | 　 | 　 |  |  |
| 2 | 落水管包管 | 1.9mm木质板包裹110落水管，每根管长3.5m,需留可开启检修口、含固定龙骨；2.基层清理、刮腻子两遍；3.乳胶漆喷涂两遍； | 根 | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍；2.乳胶漆喷涂两遍；3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 | ㎡ | 104  | 　 | 　 | **立邦、三棵树、多乐士** |  |
| 4 | 墙面UV板 | 规格：400mm宽8mm厚颜色：白色 | ㎡ | 24  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 土方回填 | 原有排水沟回填，夯实 | m³ | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 地面瓷砖打磨 | 地面瓷砖打磨清理至符合环氧地坪漆施工标准 | ㎡ | 35  | 　 | 　 |  |  |
| 7 | 环氧地坪漆地面 | 1.基础除尘打磨2.涂刷封闭底漆3.腻子涂布（中涂）4.批刮色漆面层（颜色与场地原有颜色一致） | ㎡ | 35  | 　 | 　 |  |  |
| 8 | 铝格栅吊顶 | 1.阳台侧面采用铝板封边，悬吊高度约0.85m,铝板骨架需考虑侧向风压等综合因素进行加强2.颜色根据需求部门确定 | ㎡ | 54  | 　 | 　 |  |  |
| 9 | 玻璃感应门 | 1.采用16#槽钢框架，重型自动感应门；2.50型2.5mm铝合金边框（银白色）；3.12mm厚钢化玻璃；4.含槽钢预埋件、C25槽钢混凝土基础，尺寸：70\*70\*70cm5.线路及电源安装，及各辅材 | ㎡ | 15  | 　 | 　 |  |  |
| 10 | 大门装饰造型 | 1.主龙骨、横骨架均采用40\*40\*3mm热镀锌Q235B钢方管；2.连接件、预埋件及膨胀螺栓均采用热镀锌钢材；3.面层采用，铝单板：厚度2.5mm，表面采用氟碳喷涂处理，涂层厚度25微米；含艺术造型4.实际面积据实收量 | ㎡ | 27.56 | 　 | 　 |  |  |
| 11 | 大门遮阳棚 | 1.铝板造型遮阳棚，棚厚及龙骨根据遮阳棚实体大小综合考虑，颜色由后期深化设计后确定2.找坡，且留设DN75PVC屋面排水管，含弯头、接水口等辅材 | ㎡ | 6  | 　 | 　 |  |  |
| 12 | 地砖铺贴 | 1.基础10cm厚C25混凝土2.60cmm\*60地砖铺贴含3mm厚粘接层3.地砖颜色与走廊原地砖颜色一致 | ㎡ | 8  | 　 | 　 |  |  |
| 13 | 截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度:C20垫层2.砌体材料:砖砌体，1:2.5砂浆抹面3.盖板材质、规格:宽0.3m，花岗岩石材水篦子,厚度50mm | m | 5  | 　 | 　 |  |  |
| 14 | 钢化玻璃遮阳棚 | 钢化玻璃厚度10mm，可承重上人，含结构型材 | ㎡ | 8  | 　 | 　 |  |  |
| 15 | 地梁 | 1.规格：240mm\*240mm，C20混凝土2.主筋4Φ12、 箍筋Φ6@2003.含模板 | m | 4  | 　 | 　 |  |  |
| 16 | 新建隔墙 | 实心砖砌体，厚度：240mm | m³ | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 17 | 墙面抹灰 | 2cm厚1：2.5砂浆抹灰 | ㎡ | 19  | 　 | 　 |  |  |
| 18 | 格栅灯 | 亚克力板，功率约36W,尺寸根据需求部门选择格栅样式确定 | 个 | 12  | 　 | 　 |  |  |
| 19 | 射灯 | 大门遮阳棚孔径75mm射灯 | 个 | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 20 | 走廊线路整改 | 含2.5平方聚氯乙烯绝缘阻燃电线+PVC线槽，包括照明线路,明装开关2个，感应门线路。绝缘带及黑色胶布双重包扎,含打穿墙孔（穿线管包括PVC管,黄蜡管,波纹管）。 | ㎡ | 54  | 　 | 　 |  |  |
| **三、其他** | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 1 | 效果图设计 | 大门及走廊吊顶深化效果图 | 项 | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 2 | 二层排水管更换 | 直接75PVC水管，含一个地漏 | m | 2  | 　 | 　 |  |  |
| 3 | 外墙瓷砖清洗 | 1层走廊瓷砖墙墙面零星修补、清洗 | 项 | 1  | 　 | 　 |  |  |
| 4 | 二层接缝盖板更换 | 不锈钢防滑盖板，宽：0.4m | m | 3  | 　 | 　 |  |  |
| 5 | 二层雨棚 | 不锈钢骨架，3mm厚耐力透明板PC，含墙体固定，耐候胶接缝收口，根据现场情况设置排水沟至主管道。 | ㎡ | 6 | 　 | 　 |  |  |
| 6 | 厕所排气扇 | 1. 风量大于500m³/h，2.含电源线路、插座、线路安装、风扇支架等安装辅材3.拆除玻璃，玻璃尺寸0.46m\*0.38m | 个 | 4  | 　 | 　 |  |  |
| 7 | 绿植恢复 | 60cm高现场原有绿植恢复 | ㎡ | 2 | 　 | 　 |  |  |
| 合计： | 　 | 　 | 　 |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人还应提供的材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 自2021年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)
5. 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告。
6. 其他相关材料。

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**