******渝北校区融媒体实验实训中心四期装修改造项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2025008**

**项目名称：渝北校区融媒体实验实训中心四期装修改造项目**

**公开询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模2.4万余人。根据需要，对渝北校区融媒体实验实训中心四期装修改造项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

* 1. 项目编号：IFS-2025008
  2. 项目名称：渝北校区融媒体实验实训中心四期装修改造项目
  3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价货物一览表》。
  4. 参与人资格标准：

本项目不接受联合体参与并采用资格预审制，发布公告后，各潜在参与人提供以下相关证明资料（扫描件），经审核通过后方可参与。

1. 在中国境内注册具有独立法人资格且注册时间超过三年，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有“三证合一”营业执照；
2. 参与人为代理商的，则必须具有厂家针对所投主要产品的授权书及售后服务承诺书；
3. 参与人在本公告发布之日起算的三年内，同时满足以下三个条件：1）未受到行政机关以下种类行政处罚的：暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；2）未处于或未曾经处于 “失信被执行人”状态的；3）未处于或未曾经处于重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单状态的。**参与人需对以上情况提供《承诺书》**，以及“信用中国”征信报告。
   1. 参与人应具有建筑装修装饰工程专业承包贰级或建筑工程施工总承包贰级及以上资质，具有合法有效的营业执照。
   2. 参与单位应成立3年以上，自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)，近三年未发生重大安全或质量事故。
   3. 资格预审：请参与人在以上第4条所列的证明材料以电子扫描件形式发送给采购人进行审核，审核通过后根据本项目联系人指引，注册中教集团SRM采购平台。联系人：高玲，电话：18523385200。
   4. 报价响应文件递交方式：☑SRM采购平台/☑按规定时间送达或邮寄
   5. 报价响应文件递交截止时间：2025年03月17日下午16:00前（以参与人快递寄出时间为准，邮寄时应提前告知）。
   6. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼203室

联系人：高玲；联系电话：18523385200

* 1. 参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交，采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

项目联系人：高玲，电话：18523385200

后勤部监督人：门树亮，电话：13133833090

* 1. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号

踏勘时间：上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

踏勘联系人：江陈 电话：17363389296

* 1. 本项目最终成交结果会在中教集团旗下各平台公示，网址1： https://srm.educationgroup.cn。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团监察审计部。

投诉受理部门：中教集团监察审计部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有项目均以人民币报价；
  2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份、副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

* + - 1. 质保期:24个月

1. 应急维修时间安排：
2. 维修地点、地址、联系电话及联系人员：
3. 维修服务收费标准：

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2025年03月11日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **金额（元）** | | | | |
| **单价** | | **合价** | **品牌** | **备注** |
| **融媒体运营实训室（504）** | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 154.64 |  | |  |  |  |
| 2 | 地面改造 | 地面清理至可施工界面，水泥砂浆找平，铺设‌舞蹈PVC地胶，厚度4mm，颜色由需求部门确定 | ㎡ | 154.64 |  | |  |  |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  | |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，颜色适配整体装修设计。 | m | 50.64 |  | |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 417.10 |  | |  |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 417.10 |  | |  | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线（2.5㎡及4㎡），空开1个，配电箱1个，电源开关6个，适配系统设备布局地线及五孔插座45个 2.千兆6代网线，45个接口，与电源线一同走地线，金属线槽 | ㎡ | 148 |  | |  | 提供品牌 |  |
| 8 | 电源接线板 | 电源接线板排插，1.8米6插位6插孔。 | 个 | 45 |  | |  | 提供品牌 |  |
| 9 | 吊顶及灯光 | 1.原有灯具保护性拆除 2.铝方通吊顶（规格40mm\*100mm，间距：100mm，颜色由需求部门确定），艺术灯光装饰与方案效果需设计，可参照后图。 3.格栅灯（90cm\*10cm\*3cm），功率30W | 项 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 10 | 墙面展示设计与施工 | 1.墙面展示纤板材质框架架构，背景材料做防火防腐处理，框架结构及背景图案效果需设计，要求具有数字媒体元素，可参照后图。 | 项 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 11 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸1200mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 2.00 |  | |  |  |  |
| 12 | 窗帘 | 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 4.00 |  | |  |  |  |
| 13 | 玻璃窗 | 1.原玻璃拆除，垃圾清理外运 2.更换5mm磨砂玻璃窗，尺寸约为1500mm×800mm，颜色由需求部门确定 | 扇 | 4.00 |  | |  |  |  |
| 14 | 防护栏 | 1.原有栏杆拆除 2.高钢质防护栏高1m，栏杆净距11cm,型材厚度1mm | m | 9.00 |  | |  |  |  |
| 15 | 材料运输及垃圾清运 | 施工现场垃圾清运，原有家具及设备搬运，材料运输及搬运 | 项 | 1.00 |  | |  |  |  |
| 16 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 148 |  | |  |  |  |
| **融媒体采编实训室（503）** | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 50.64 |  |  | |  |  |
| 2 | 地面改造 | 地面清理至可施工界面，水泥砂浆找平，铺设‌舞蹈PVC地胶，厚度4mm，颜色由需求部门确定 | ㎡ | 50.64 |  |  | | **提供品牌** |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  |  | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，颜色适配整体装修设计。 | m | 50.64 |  |  | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 |  | ㎡ | 417.10 |  |  | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚处理 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 417.10 |  |  | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线（2.5㎡及4㎡），空开1个，配电箱1个，电源开关6个，适配系统设备布局地线及五孔插座45个 2.千兆6代网线，45个接口，与电源线一同走地线，金属线槽 | ㎡ | 148 |  |  | | **提供品牌** |  |
| 8 | 电源接线板 | 电源接线板排插，1.8米6插位6插孔。 | 个 | 45 |  |  | | **提供品牌** |  |
| 9 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸1200mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 2 |  |  | | **提供品牌** |  |
| 10 | 窗帘 | 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 4 |  |  | |  |  |
| 11 | 玻璃窗 | 1.原玻璃拆除，垃圾清理外运 2.更换5mm磨砂玻璃窗，尺寸约为1500mm×800mm，颜色由需求部门确定 | 扇 | 4 |  |  | |  |  |
| 12 | 防护栏 | 1.原有栏杆拆除 2.高钢质防护栏高1m，栏杆净距11cm,型材厚度1mm | m | 15 |  |  | |  |  |
| 13 | 材料运输及垃圾清运 | 施工现场垃圾清运，原有家具及设备搬运，材料运输及搬运 | 项 | 1 |  |  | |  |  |
| 14 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 148 |  |  | |  |  |
| **产学合作协同育人中心（501）** | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 40 |  |  | |  |  |
| 2 | 地面改造（无溶剂环氧树脂地坪漆、厚度3.0mm) | 1.原有基层处理 2.底油涂刷 3.中涂砂浆、中涂腻子 4.面层涂刷（颜色由需求确定） | ㎡ | 40 |  |  | | **提供品牌** |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  |  | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木质踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，直接铺设于墙面。 | m | 26 |  |  | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 171 |  |  | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 171 |  |  | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 灯光改造 | 1.原有灯具保护性拆除 2.长方形LED灯具，36W，铝灯身主材质，高透光率灯罩，参考尺寸：1200×200mm。 | 盏 | 4 |  |  | |  |  |
| 8 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线铺设2.5㎡电线、4㎡电线，五孔插座4个，含配电箱1个、辅材、照明开关2个，空调空开、漏保各1个，照明空开、漏保各1个，详设计 2.千兆6代网线，接线端口5个 3.含强弱电线路PVC槽板 | ㎡ | 40 |  |  | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 9 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸900mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 1 |  |  | |  |  |
| 10 | 窗帘 | 1.原有窗帘拆除 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 1 |  |  | |  |  |
| 11 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 38 |  |  | |  |  |
| **教育传播实践中心（508）** | | |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 38.00 |  |  | |  |  |
| 2 | 地面改造（无溶剂环氧树脂地坪漆、厚度3.0mm) | 1.原有基层处理 2.底油涂刷 3.中涂砂浆、中涂腻子 4.面层涂刷（颜色由需求确定） | ㎡ | 38 |  |  | |  |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 27 |  |  | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木质踢脚线，宽度100mm，厚度15mm | m | 27 |  |  | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 171 |  |  | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 171 |  |  | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线铺设2.5㎡电线、4㎡电线，五孔插座12个，含配电箱1个、辅材、照明开关2个，空调空开、漏保各1个，照明空开、漏保各1个，详设计 2.千兆6代网线，接线端口12个 3.含强弱电线路PVC槽板 | 项 | 38 |  |  | |  |  |
| 8 | 插线板 | 8位总控开关，线长1.8米，知名主流品牌。 | 套 | 6 |  |  | |  |  |
| 9 | 灯光改造 | 1.原有灯具保护性拆除 2.长方形LED灯具，36W，铝灯身主材质，高透光率灯罩，参考尺寸：1200×200mm。 | 盏 | 4 |  |  | |  |  |
| 10 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸900mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 1 |  |  | |  |  |
| 11 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 38 |  |  | |  |  |
| 12 | 防水处理 | 屋面渗水，根据漏水部位具体情况进行高压灌浆堵漏防水进行封堵 | 项 | 1.00 |  |  | |  |  |
| **合计** | | | | | |  | | | |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、设计方案或实施方案、安装调试费、售后服务等一切费用。

**文本

低可信度描述已自动生成关于渝北校区融媒体实验实训中心四期装修改造项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：XXX学校

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **数量** | **金额（元）** | | | | | |
| **单价** | | | **合价** | **品牌** | **备注** |
| **融媒体运营实训室（504）** | | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 154.64 |  | | |  |  |  |
| 2 | 地面改造 | 地面清理至可施工界面，水泥砂浆找平，铺设‌舞蹈PVC地胶，厚度4mm，颜色由需求部门确定 | ㎡ | 154.64 |  | | |  |  |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  | | |  |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，颜色适配整体装修设计。 | m | 50.64 |  | | |  |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 417.10 |  | | |  |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 417.10 |  | | |  | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线（2.5㎡及4㎡），空开1个，配电箱1个，电源开关6个，适配系统设备布局地线及五孔插座45个 2.千兆6代网线，45个接口，与电源线一同走地线，金属线槽 | ㎡ | 148 |  | | |  | 提供品牌 |  |
| 8 | 电源接线板 | 电源接线板排插，1.8米6插位6插孔。 | 个 | 45 |  | | |  | 提供品牌 |  |
| 9 | 吊顶及灯光 | 1.原有灯具保护性拆除 2.铝方通吊顶（规格40mm\*100mm，间距：100mm，颜色由需求部门确定），艺术灯光装饰与方案效果需设计，可参照后图。 3.格栅灯（90cm\*10cm\*3cm），功率30W | 项 | 1.00 |  | | |  |  |  |
| 10 | 墙面展示设计与施工 | 1.墙面展示纤板材质框架架构，背景材料做防火防腐处理，框架结构及背景图案效果需设计，要求具有数字媒体元素，可参照后图。 | 项 | 1.00 |  | | |  |  |  |
| 11 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸1200mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 2.00 |  | | |  |  |  |
| 12 | 窗帘 | 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 4.00 |  | | |  |  |  |
| 13 | 玻璃窗 | 1.原玻璃拆除，垃圾清理外运 2.更换5mm磨砂玻璃窗，尺寸约为1500mm×800mm，颜色由需求部门确定 | 扇 | 4.00 |  | | |  |  |  |
| 14 | 防护栏 | 1.原有栏杆拆除 2.高钢质防护栏高1m，栏杆净距11cm,型材厚度1mm | m | 9.00 |  | | |  |  |  |
| 15 | 材料运输及垃圾清运 | 施工现场垃圾清运，原有家具及设备搬运，材料运输及搬运 | 项 | 1.00 |  | | |  |  |  |
| 16 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 148 |  | | |  |  |  |
| **融媒体采编实训室（503）** | | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 50.64 |  | |  | |  |  |
| 2 | 地面改造 | 地面清理至可施工界面，水泥砂浆找平，铺设‌舞蹈PVC地胶，厚度4mm，颜色由需求部门确定 | ㎡ | 50.64 |  | |  | | **提供品牌** |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  | |  | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，颜色适配整体装修设计。 | m | 50.64 |  | |  | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 |  | ㎡ | 417.10 |  | |  | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚处理 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 417.10 |  | |  | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线（2.5㎡及4㎡），空开1个，配电箱1个，电源开关6个，适配系统设备布局地线及五孔插座45个 2.千兆6代网线，45个接口，与电源线一同走地线，金属线槽 | ㎡ | 148 |  | |  | | **提供品牌** |  |
| 8 | 电源接线板 | 电源接线板排插，1.8米6插位6插孔。 | 个 | 45 |  | |  | | **提供品牌** |  |
| 9 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸1200mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 2 |  | |  | | **提供品牌** |  |
| 10 | 窗帘 | 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 4 |  | |  | |  |  |
| 11 | 玻璃窗 | 1.原玻璃拆除，垃圾清理外运 2.更换5mm磨砂玻璃窗，尺寸约为1500mm×800mm，颜色由需求部门确定 | 扇 | 4 |  | |  | |  |  |
| 12 | 防护栏 | 1.原有栏杆拆除 2.高钢质防护栏高1m，栏杆净距11cm,型材厚度1mm | m | 15 |  | |  | |  |  |
| 13 | 材料运输及垃圾清运 | 施工现场垃圾清运，原有家具及设备搬运，材料运输及搬运 | 项 | 1 |  | |  | |  |  |
| 14 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 148 |  | |  | |  |  |
| **产学合作协同育人中心（501）** | | | | | | | | | | |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 40 |  | |  | |  |  |
| 2 | 地面改造（无溶剂环氧树脂地坪漆、厚度3.0mm) | 1.原有基层处理 2.底油涂刷 3.中涂砂浆、中涂腻子 4.面层涂刷（颜色由需求确定） | ㎡ | 40 |  |  | | | **提供品牌** |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 50.64 |  |  | | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木质踢脚线，宽度100mm，厚度15mm，直接铺设于墙面。 | m | 26 |  |  | | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 171 |  |  | | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 171 |  |  | | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 灯光改造 | 1.原有灯具保护性拆除 2.长方形LED灯具，36W，铝灯身主材质，高透光率灯罩，参考尺寸：1200×200mm。 | 盏 | 4 |  |  | | |  |  |
| 8 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线铺设2.5㎡电线、4㎡电线，五孔插座4个，含配电箱1个、辅材、照明开关2个，空调空开、漏保各1个，照明空开、漏保各1个，详设计 2.千兆6代网线，接线端口5个 3.含强弱电线路PVC槽板 | ㎡ | 40 |  |  | | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 9 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸900mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 1 |  |  | | |  |  |
| 10 | 窗帘 | 1.原有窗帘拆除 透光率不低于95%，1.8mm铝合金轨道含配件，聚酯纤维面料，褶皱比例1:2，尺寸4000mm×3500mm，颜色现场适配。 | 幅 | 1 |  |  | | |  |  |
| 11 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 38 |  |  | | |  |  |
| **教育传播实践中心（508）** | | |  |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 地砖拆除 | 1.原有地面瓷砖拆除，清理外运，运距自行考虑 | ㎡ | 38.00 |  |  | | |  |  |
| 2 | 地面改造（无溶剂环氧树脂地坪漆、厚度3.0mm) | 1.原有基层处理 2.底油涂刷 3.中涂砂浆、中涂腻子 4.面层涂刷（颜色由需求确定） | ㎡ | 38 |  |  | | |  |  |
| 3 | 踢脚线拆除 | 踢脚线拆除及建渣下楼外运，运距自行考虑 | m | 27 |  |  | | |  |  |
| 4 | 踢脚线 | 复合木质踢脚线，宽度100mm，厚度15mm | m | 27 |  |  | | |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆及腻子铲除 | 墙面腻子铲除及垃圾清理外运 | ㎡ | 171 |  |  | | |  |  |
| 6 | 墙面及天棚油漆 | 1.基层清理、刮腻子两遍、打磨； 2.乳胶漆喷涂两遍； 3.含活动脚手架租赁、拆搭等。 4.宿舍室内零星粉刷成品保护，具体施工面积据实收量 | ㎡ | 171 |  |  | | | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 7 | 电路改造 | 强电及弱电 1.国标电缆线铺设2.5㎡电线、4㎡电线，五孔插座12个，含配电箱1个、辅材、照明开关2个，空调空开、漏保各1个，照明空开、漏保各1个，详设计 2.千兆6代网线，接线端口12个 3.含强弱电线路PVC槽板 | 项 | 38 |  |  | | |  |  |
| 8 | 插线板 | 8位总控开关，线长1.8米，知名主流品牌。 | 套 | 6 |  |  | | |  |  |
| 9 | 灯光改造 | 1.原有灯具保护性拆除 2.长方形LED灯具，36W，铝灯身主材质，高透光率灯罩，参考尺寸：1200×200mm。 | 盏 | 4 |  |  | | |  |  |
| 10 | 防盗门 | 1.A级防盗门厚45mm钢制防盗门，门框采用厚度2mm的冷轧钢板，门扇前后板面采用厚度0.8mm的冷轧钢板，内部填充物为石棉防火材料； 2.C级叶片锁芯，含门槛、合叶、门锁等配件，尺寸900mm×2100mm。包含安装及原门拆除。 | 套 | 1 |  |  | | |  |  |
| 11 | 精细化清洁 | 室内地面及部分家具清洁 | ㎡ | 38 |  |  | | |  |  |
| 12 | 防水处理 | 屋面渗水，根据漏水部位具体情况进行高压灌浆堵漏防水进行封堵 | 项 | 1.00 |  |  | | |  |  |
| **合计** | | | | | |  | | | | |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人还应提供的材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件；
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件；
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）；
4. 自2022年起具有3个及以上（含3个）同类项目和良好的售后服务应用成功案例（提供完整合同、发票复印件)；
5. 参与人需对以上情况提供《承诺书》，以及“信用中国”征信报告；
6. 项目施工方案，效果图；
7. 其他相关材料。

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**