**重庆外语外事学院渝北校区改建教室和厕所改造项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****IFS-2022051**

**项目名称：渝北校区改建教室和厕所改造项目**

**一、公开询价函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积100公顷，学生规模1.8万余人。根据需要，对渝北校区改建教室和厕所改造项目项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1.项目编号：IFS-2022051

2.项目名称：渝北校区改建教室和厕所改造项目

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价一览表》

4.参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格，具有装饰装修工程施工总承包贰级及以上资质并年检。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，具有室内装饰装修等维修改造经营范围。
3. 拟任项目经理需具备建筑专业二级注册建造师执业证书(临时证书无效），并取得安全生产考核证书；拟任技术负责人：具有中级工程师或以上职称。
4. 参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。
5. 业绩要求：自2019年01月01日起（以合同签订时间为准）承接3个（含）以上类似工程项目业绩（项目业绩金额在30万以上，提供合同、发票复印件）。近三年未发生重大安全或质量事故，无行政处罚记录。
6. 具有良好的银行资信和商业信誉，良好的财务情况，能满足项目正常施工运转。未被建设主管部门或税务机关予以进行处罚或列入黑名单，如有取消参与资格。
7. 依法取得安全生产许可证并年检。
8. 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需要提供带有社会信用代码的营业执照）

注：参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价并使用现场报送**。

6.报价响应文件、样品递交截止时间：2022年07月25日下午16:00前。

7.报价响应文件递交地点：重庆市渝北区回兴龙石路18号办公楼五楼511室。

**联系人：马跃 联系电话：15170245690**

**项目答疑人：周楚奇 联系电话：15213080521**

**注：响应文件按以上地址送达**

8. 本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校最新防疫要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。踏勘地点：重庆市渝北区龙石路18号重庆外语外事学院

踏勘时间：2022年07月19日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00

（进校踏勘前，请提供48小时内核酸检测报告、行程码和健康码）

踏勘联系人：周楚奇 联系电话：15213080521

9．参加本项目的参与人如对**公开询价邀请函列示内容存有疑问的**，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

10.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对**采购过程和成交结果有异议的，**请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。

投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608

二、参与人须知

* 1. 所有货物均以人民币报价；
	2. 报价响应文件3份（正本1份、副本2份），报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章；
	3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
	4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
	5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

三、售后服务要求

1.质保期，叁年； 交货期：2022年08月15日前

2.应急保修时间安排，报修后2天内完成；

3.请提供报修联系电话及联系人员；

四、确定成交参与人标准及原则：

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定 。
2. 参与人所投物品符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2022年07月19日

公开询价货物一览表

|  |
| --- |
| **项目名称：第一食堂三层改建教室项目项目地点：渝北校区** |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **备注** | **金额** | **特别说明** |
|  | **工程量** | **综合单价** | **合价** |
| 一、公共通道 |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合  | ㎡ |  | 1304 |  |  |  |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ |  | 1304 |  |  | 提供品牌要求为三棵树、亚士漆、立邦等一线品牌（下同） |
| 二、教室（一） |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ |  | 180 |  |  |  |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ |  | 180 |  |  |  |
| 3 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料（颜色可自选） | ㎡ |  | 64 |  |  | 提供样品 |
| 4 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m |  | 31 |  |  |  |
| 三、教室（二） |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 180 | 　 | 0 |  |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 180 | 　 | 0 |  |
| 3 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 64 | 　 | 0 |  |
| 4 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 31 | 　 | 0 |  |
| 四、备用教室 |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 150 | 　 |  |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 150 | 　 |  |  |
| 4 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 49 | 　 |  |  |
| 5 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 28 | 　 |  |  |
| 五、舞蹈室（体育系） |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 440 | 　 |  |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 440 | 　 |  |  |
| 4 | 银镜(100cm\*200cm) | 5mm厚定制装饰银镜+安装+辅料 | ㎡ | 　 | 66 | 　 |  | 无电梯，需人工或机械搬运 |
| 5 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 275 | 　 |  |  |
| 6 | 储物柜 | E0级多层实木柜体，板材厚度≥18mm。4层L型，每层高度≥0.4m。纵深0.5m，总长度9m | ㎡ | 　 | 20 | 　 |  | 提供清晰实物样图，广告宣传图不作为评分依据 |
| 7 | 铝合金窗户 | 6扇C2421，定制成品彩铝型材，铝材厚度1.4mm | ㎡ | 　 | 30 | 　 |  |  |
| 8 | 铝合金门带窗 | 1扇1520门，定制成品彩铝型材窗户+地弹门 | 个 | 　 | 26.8 | 　 |  |  |
| 9 | 无框玻璃门 | 两扇双开1520门，厚度≥8mm，地弹门 | 个 | 　 | 2 | 　 |  |  |
| 11 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 63 | 　 |  |  |
| 六、舞蹈室（音乐系） |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 364 | 　 |  |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 364 | 　 |  |  |
| 4 | 银镜(100cm\*200cm) | 5mm厚定制装饰银镜+安装+辅料 | ㎡ | 　 | 69 | 　 |  |  |
| 5 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 186 | 　 |  |  |
| 6 | 舞蹈把杆 | 定制成品圆柱把杆φ55mm，内有φ22mm锰钢,立柱φ48钢管，内有φ24实心圆钢做升降杆，升降高度为800-1100mm,表面喷塑处理 | m | 　 | 50 | 　 |  |  |
| 7 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 60 | 　 |  |  |
| 七、学术报告厅 |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 1、原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 270 | 　 |  |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 270 | 　 |  |  |
| 4 | 硅酸钙板吊顶 | 0.9mm厚硅酸钙板吊顶+人工+丝杆辅料+膨胀螺丝固定 | ㎡ | 　 | 106 | 　 |  |  |
| 5 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 106 | 　 |  |  |
| 6 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 44 | 　 |  |  |
| 八、排练厅 |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 380 | 　 |  |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 380 | 　 |  |  |
| 4 | 银镜(100cm\*200cm) | 5mm厚定制装饰银镜+安装+辅料 | ㎡ | 　 | 58 | 　 |  |  |
| 5 | 木地板铺贴 | 60\*20\*1.2cm厚木地板铺贴+人工+辅料 | ㎡ | 　 | 175 | 　 |  |  |
| 6 | 踢脚线铺贴 | 1cm厚成品实木踢脚线 | m | 　 | 59 | 　 |  |  |
| 九、储藏室 |
| 1 | 墙、顶面基层铲除及封闭处理 | 原墙面、顶面进行封闭处理，以确保原墙、顶基层与新刮腻子的紧密结合；  | ㎡ | 　 | 228 | 　 | 0 |  |
| 3 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 　 | 228 | 　 |  |  |
| 十、其他项目 |
| 1 | 打拆墙体 | 墙体厚度240mm | ㎡ | 　 | 380 | 　 |  |  |
| 2 | 开门洞 | 跟门尺寸匹配 | 处 | 　 | 8 | 　 |  |  |
| 3 | 定制1520成品双开门 | 甲级木制防火门，厚度≥65mm，带液压闭门器和把手锁 | 套 | 　 | 10 | 　 |  | 提供清晰实物样图，广告宣传图不作为评分依据 |
| 4 | 定制800成品单开门（监控室） | 甲级木制防火门，厚度≥65mm，带液压闭门器和把手锁 | 套 | 　 | 1 | 　 |  | 提供清晰实物样图，广告宣传图不作为评分依据 |
| 5 | 定制1820成品双开门 | 甲级木制防火门，厚度≥65mm，带液压闭门器和把手锁 | 套 | 　 | 3 | 　 |  | 提供清晰实物样图，广告宣传图不作为评分依据 |
| 6 | 新建墙体 | 采用红狮325＃水泥、山沙，加气砖1：2水泥沙浆混铺法施工工艺。200厚 | ㎡ | 　 | 141 | 　 |  |  |
| 7 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m³ | 　 | 135 | 　 |  |  |
| 8 | 日常清洁(含开荒保洁) | 日常清除装修垃圾,完工后做开荒保洁 | ㎡ | 　 | 1672 | 　 |  |  |
| 9 | 材料上楼费 | 　 | 项 | 　 | 1 | 　 |  |  |
| 10 | 条形灯 | 20\*120尺寸 | 个 | 　 | 71 | 　 |  | 提供样品 |
| 11 | 格栅灯 | 60\*60尺寸 | 个 | 　 | 10 | 　 |  |  |
| 12 | 电路改造 | 材料：1.聚氯乙烯绝缘阻燃电线+“材通透明pvc线管，包括照明线路,普通电源插座线路,埋管,数管,接头烫锡,绝缘带及黑色胶布双重包扎,打穿墙孔（穿线管包括PVC管,黄蜡管,波纹管））2.墙地面开槽，封补。3.含单联开关14个，双联开关1个，五孔插座22个，空调插座13个（包含5个380V3P空调插座），网络插座6个。4、保证每个教室一个回路5、排练厅旁有3300V/63A配电箱可供使用；监控室旁有3300V/63A配电箱可供使用，但该电箱部分出线连接监控系统和监控室用电，需保证施工期间该处不断电。 | 项 | 需提供电路改造深化方案 | 1 | 　 |  | 提供线路品牌，要求为鸽牌等一线品牌 |
| 13 | 门过梁 | C20，h=120mm两边伸入墙体250mm | m³ | 　 | 0.74 | 　 |  |  |
| 14 | 构造柱 | C20，墙厚\*250mm | m³ | 　 | 1.01 | 　 |  |  |
| 15 | 过梁及构造柱模板 | 模板制作安装 | ㎡ | 　 | 10.89 | 　 |  |  |
| 16 | 光圆钢筋 | φ10HPB300 | t | 　 | 0.02 | 　 |  |  |
| 17 | 光圆钢筋 | φ6HPB300 | t | 　 | 0.02 | 　 |  |  |
| 18 | 植筋 | φ10 | 根 | 　 | 26 | 　 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目名称：图书馆四层自习室改建教室项目项目地点：渝北校区** |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **金额** | **备注** |
| **工程量** | **综合单价** | **合价** |
|  一、拆除工程 |
| 1 | 打拆墙体 | 墙体厚度200mm | ㎡ | 125 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙拆除 | 　 | ㎡ | 145 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 吊顶拆除 | 　 | ㎡ | 150 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 拆除踢脚线 | 　 | m | 217.33 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 铲除渗水、空鼓、开裂墙面、柱面、天棚面 | 　 | ㎡ | 2430.8 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 门窗拆除 | 　 | 樘 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 日光灯拆除 | 　 | 盏 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m³ | 67.122 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 开荒保洁 | 　 | ㎡ | 1047 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 材料上楼费 | 　 | ㎡ | 1047 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 二次方案设计 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 中标后要求出具设计图 |
| 二、新建工程 |
| 1 | 新建轻质砖砌体墙面抹灰 | 20mm厚 | ㎡ | 335.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 刮瓷乳胶漆 | 两遍腻子、一遍底漆、两遍面漆 | ㎡ | 3267 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 以现有柱为范围安装，分隔成9间教室、单层石膏板，加装吸音棉 | ㎡ | 256.6 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 新建轻质砖砌体 | 墙体厚度200mm | m³ | 35.09 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 门过梁 | C20，h=120mm两边伸入墙体250mm | m³ | 4.49 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 构造柱 | C20，墙厚\*250mm | m³ | 2.72 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 过梁及构造柱模板 | 模板制作安装 | ㎡ | 65.36 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 光圆钢筋 | φ10HPB300 | t | 0.1 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 光圆钢筋 | φ6HPB300 | t | 0.1 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 植筋 | φ10 | 根 | 152 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 装木质双开门1.2m\*2.1m | 木制防火门，带门套，厚度≥65mm，含液压闭门器带、铝合金把手五金配件 | ㎡ | 45.36 | 　 | 　 | 甲级 |
| 12 | 瓷砖踢脚线 | 高度：15cm | m | 511.44 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 新开门洞 | 墙厚度200mm | ㎡ | 12.75 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 吊扇 | 最高功率60w，直径≥1400mm，转叶数3，档位5，墙壁开，配套10组吊扇开关，20线管沿墙铺设 | 把 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | Ø400mm吸顶灯 | LED，亮度高 | 盏 | 24 | 　 | 　 | 提供品牌 |
| 16 | 开关 | 含开关盒 | 个 | 9 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 五孔插座 | 含接线盒 | 个 | 122 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 网线插孔 | 含接线盒 | 个 | 9 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 电源线 | 2.5mm²BV、长度按双股计算 | m | 897.74 | 　 | 　 | 提供品牌 |
| 20 | pvcØ20电线管 | 　 | m | 897.74 | 　 | 　 | 提供品牌 |
| 21 | 配电箱 | 　 | 个 | 9 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 轻质砖砌体隔墙开槽、填槽 | 　 | m | 86.4 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：渝北校区图书馆卫生间改造工程项目地点：渝北校区** |  |  |  |  |  |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **金额** | **特别说明** |
| **综合单价** | **合价** |
| **三、四楼卫生间** |
| 1、拆除工程 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 1 | 蹲便器拆除 | 　 | 套 | 35.0  | 　 | 　 |  |
| 2 | 小便斗拆除 | 　 | 套 | 17.0  | 　 | 　 |  |
| 3 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m³ | 1.4  | 　 | 　 |  |
| 4 | 材料上楼费 | 　 | 项 | 1.0  | 　 | 　 |  |
| 2、新建工程 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 1 | 蹲便器 | 蹲便器500\*420mm（不含水箱），蹲坑防水、找平、连接、定位等安装 | 套 | 35.0  | 　 | 　 |  |
| 2 | 小便斗及塑料球阀 | 常规 | 套 | 17.0  | 　 | 　 | 提供清晰实物样图，广告宣传图不作为评分依据 |
| 3 | 地台修复 | 因拆除蹲坑引起地台地砖等破损部分修复 | ㎡ | 12.0  | 　 | 　 |  |
| **五楼卫生间** |
| 1、拆除工程 |  |  |  |  | 　 |  |
| 1 | 蹲便器拆除 | 　 | 套 | 5.0  | 　 | 　 |  |
| 2 | 小便斗拆除 | 　 | 套 | 3.0  | 　 | 　 |  |
| 3 | 垃圾人工担下楼 | 　 | m³ | 0.2  | 　 | 　 |  |
| 4 | 建渣下楼及外运 | 运距自行考虑 | m³ | 0.2  | 　 | 　 |  |
| 5 | 材料上楼费 | 　 | 项 | 1.0  | 　 | 　 |  |
| 2、新建工程 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 1 | 蹲便器 | 含蹲便器（不含水箱），蹲坑防水、找平、连接、定位等安装 | 套 | 5.0  | 　 | 　 |  |
| 2 | 小便斗及球阀 |  | 套 | 3.0  | 　 | 　 |  |
| 3 | 小便斗隔板 | 木质隔板，需提供样品 | 套 | 3.0  | 　 | 　 |  |
| 4 | 地台修复 | 因拆除蹲坑引起地台地砖等破损部分修复 | ㎡ | 5.0  | 　 | 　 |  |

备注：图纸详见附件一

上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。



**重庆外语外事学院渝北校区改建教室和厕所改造项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

 **1、****询价响应函**

致：重庆外语外事学院

 根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

 (2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、货物报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

 备注：按顺序进行报价，最终得出合计总价。

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 教室改建、厕所改造整体施工方案、进度表
5. 项目业绩证明
6. 电路改造方案
7. 对应品牌及样图

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**