**重庆外语外事学院****关于綦江校区综合大楼、图书馆、教室定制窗帘及安装项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：**IFS-2022058

**项目名称：綦江校区综合大楼、图书馆、教室定制窗帘及安装项目**

**一、询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积100公顷，学生规模1.8万余人。根据需要，对綦江校区综合大楼、图书馆、教室定制窗帘及安装项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

**一、项目说明**

* 1. 项目编号：IFS-2022058

2. 项目名称：綦江校区综合大楼、图书馆、教室定制窗帘及安装项目

3. 数量及主要技术要求:详见《公开询价项目介绍》

4. 参与人资格标准：

1. 参与人应具有独立法人资格的生产厂商或授权经销商。
2. 参与人应具有合法有效的营业执照，经营范围应包括窗帘加工、销售、安装等资质。
3. 参与人应具有提供窗帘制作安装的资格及能力，具备相应的维护保养能力。
4. 参与人自2019年-2022年3个及以上（含3个）同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例（提供合同、发票复印件）,近三年未发生重大安全或质量事故。
5. 参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝。
6. 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一的只需要提供带有社会信用代码的营业执照）；
7. 授权代理商需提供厂家授权证明；
8. 法人授权委托书、授权代表身份证明（身份证）或法人身份证明（身份证）；

注：参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章。

5. 报价响应文件及样品递交方式：**密封报价，按规定时间送达或邮寄。**

6. 报价响应文件递交截止时间：2022年07月29日下午16:00前。

7. 报价响应文件递交地点：重庆市渝北区龙石路18号办公楼511室

联系人：马跃 联系电话：15170245690

8.本项目需参与人进行现场踏勘，进行现场踏勘人员需至少提前1天与探勘联系人沟通，严格按照学校最新防疫要求进场。参与人踏勘现场发生的费用自理，参与人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。未对现场踏勘的视为对现场充分了解，且对所投响应文件负责。

踏勘地点：綦江区文龙街道学府路1号

踏勘时间：2022年07月27日上午8：30-12：00，下午14：30-17：00（进校踏勘前，请提供48小时内核酸检测报告、行程码和健康码）

踏勘联系人：柯睿 联系电话：15683814930

9.本项目需参与人在递交响应文件同时提供所投产品样品，成交参与人样品视情况予以封存或退回。

10.参加本项目的参与人如对公开询价邀请函列示内容存有疑问的，请在报价响应文件递交截止之日前，将问题以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交至学校业务对接人，联系人：马跃，电话：15170245690。采购人不对超时提交及未加盖公章的质疑文件进行回复。

11.本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：[www.ceghqxz.com](http://www.ceghqxz.com)。参加本项目的参与人如对采购过程和成交结果有异议的，请以书面形式（有效签署的原件并加盖公章），并附有相关的证据材料，提交至集团内控部。投诉受理部门：中教集团内控部，投诉电话： 0791-88106510 /0791-88102608。

**二、参与人须知**

* 1. 所有项目均以人民币报价；
  2. 报价响应文件3份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本2份），须由参与人填写并加盖公章；
  3. 报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；
  4. 报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；
  5. 一个参与人只能提交一个报价响应文件，本项目不接受联合体报价。

**三、售后服务要求**

1. 免费保修期；两年；

2. 交货时间：2022年08月15日前，08月20日完成安装。

3. 应急维修时间安排：2小时内给予回复，并在24小时内完成维修。

4. 按招标方的要求进行制作和安装。

5.提供维修联系电话及联系人员

**四、确定成交参与人标准及原则：**

1. 本项目为自有资金而非财政性资金采购，采购人按企业内部规定的标准进行评定。
2. 参与人所投项目符合需求、质量和服务等的要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人。
3. 最低报价不作为成交的保证。

重庆外语外事学院

2022年07月25日

**公开询价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **楼层** | **窗高（米）** | **窗户总宽（米）** | **窗户总面积（㎡）** | **材质要求（分为高等、中等、一般三个等级）** | **规格型号（技术参数）** | **样品** |
| 1 | 綦江校区综合大楼 | 1楼 | 2.1 | 77.5 | 162.7 | 中等材料 | 需现场踏勘测量。综合大楼区域要求材质佳、结实耐用。 1.窗帘褶皱：按比例制作（一般材料1：1.5、中等材料1：2、高等材料1：2.5），双面麻料，涤纶仿麻布（样式可由等级调配）。 2.采用铝合金杆静音滑轨，要求稳固，耐用。  4、颜色可选，由学校方确认。  5、遮光率95%以上，具有防紫外线功能，隔热遮光性好、耐磨性好、耐腐蚀、垂性好。  6、不含甲醛含；PH值：6.5；无异味；耐洗色牢度：4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级。  7、燃烧性能：符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃I级织物标准（氧指数:≥32.0;损毁长度≤ 150mm ，续燃时间≤5s，阴燃时间≤ 5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤ 15 ；产烟毒性等级不低于 ZA2 级。） 同时满足符合GB/T17591-2006《阻燃织物》续燃时间≤5秒、阴然时间≤5秒、损毁长度≤150mm | 提供优质、中等、一般三个等级材质窗帘样品、三个等级铝合金杆滑轨（优质窗帘对应要求静音滑轨） |
| 1楼（落地窗） | 3.0 | 13.8 | 41.4 | 中等材料 |
| 1楼（落地窗） | 4.0 | 8.6 | 34.4 | 中等材料 |
| 2楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |
| 2楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 3楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |
| 3楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 4楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |
| 4楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 5楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |
| 5楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 6楼 | 2.1 | 30.0 | 63.0 | 一般材料 |
| 6楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 7楼 | 2.1 | 30.0 | 63.0 | 一般材料 |
| 7楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |
| 15楼 | 2.1 | 62.1 | 130.4 | 高等材料 |
| 16楼 | 2.1 | 38.7 | 81.2 | 中等材料 |
| 17楼 | 2.1 | 27.5 | 57.8 | 中等材料 |
| 2 | 图书馆 | 1楼（公共区域玻璃幕墙） | 3.5 | 46.8 | 163.8 | 一般材料 |
| 1楼（办公室玻璃幕墙） | 3.5 | 23.4 | 81.9 | 中等材料 |
| 1楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 24.0 | 48.0 | 一般材料 |
| 1楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 27.0 | 54.0 | 中等材料 |
| 2楼（公共区域玻璃幕墙） | 2.7 | 70.2 | 189.5 | 一般材料 |
| 2楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 76.0 | 152.0 | 一般材料 |
| 2楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 36.0 | 72.0 | 中等材料 |
| 3楼（公共区域玻璃幕墙） | 3.5 | 179.4 | 627.9 | 一般材料 |
| 3楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 一般材料 |
| 3楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 中等材料 |
| 4楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 一般材料 |
| 4楼（功能教室书库外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 中等材料 |
| 5楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 一般材料 |
| 5楼（功能教室书库外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 中等材料 |

注：

1. 本项目采用“公开询价”方式进行，《公开询价货物一览表》中所描述的“设备名称”、“规格型号（技术参数）”等信息均为采购人根据自身需求提供的参考数据，除采购人特殊要求外，参与人可根据以上信息在满足采购人要求基础上提供优化方案及所匹配产品，采购人将优先选择性价比高且符合要求的产品。
2. 参与人所投商品需要提供品牌、规格型号等真实详细信息，禁止复制采购人所提供的参考参数。
3. 参与人所投商品报价应包含税费、运输费、搬运费、整体实施、安装调试费、售后服务等一切费用。

**重庆外语外事学院关于綦江校区综合大楼、图书馆、教室定制窗帘及安装项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、询价响应函**

致：重庆外语外事学院

根据贵学校编号为 项目名称为 的公开询价邀请，本签字代表 （全名、职务）正式授权并代表我方 （参与人公司名称）提交下述文件。

(1) 报价一览表

(2) 参与人资质证明

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述），交货期为 天 。

2.同意参加本项目的报价，并已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守公开询价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.同意按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.同意提供按照贵方可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料

6.完全了解本项目是贵方自有资金而非财政性资金组织的采购，并接受贵方按企业内部规定的标准进行的评定，以及完全理解贵方不一定要接受最低的报价作为成交价。

参与人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表签字：

电 话： **（手机号码）**

日 期： 年 月 日

**2、报价一览表**

参与人：（公司全称并加盖公章） 项目编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地点** | **楼层** | **窗高（米）** | **窗户总宽（米）** | **窗户总面积（㎡）** | **材质要求（分为优质、中等、一般三个等级）** | **规格型号（技术参数）** | **单价**  **（元/㎡）** | **总价** |
| 1 | 綦江校区综合大楼 | 1楼 | 2.1 | 77.5 | 162.7 | 中等材料 | 需现场踏勘测量。办公楼区域要求材质佳、结实耐用。 1.窗帘褶皱：按比例制作（一般材料1：1.5、中等材料1：2、高等材料1：2.5），双面麻料，涤纶仿麻布（样式可由等级调配）。 2.采用铝合金杆静音滑轨，要求稳固，耐用。  4、颜色可选，由学校方确认。  5、遮光率95%以上，具有防紫外线功能，隔热遮光性好、耐磨性好、耐腐蚀、垂性好。  6、不含甲醛含；PH值：6.5；无异味；耐洗色牢度：4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级。  7、燃烧性能：符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃I级织物标准（氧指数:≥32.0;损毁长度≤ 150mm ，续燃时间≤5s，阴燃时间≤ 5s；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR）≤ 15 ；产烟毒性等级不低于 ZA2 级。） 同时满足符合GB/T17591-2006《阻燃织物》续燃时间≤5秒、阴然时间≤5秒、损毁长度≤150mm |  |  |
| 1楼（落地窗） | 3.0 | 13.8 | 41.4 | 中等材料 |  |  |
| 1楼（落地窗） | 4.0 | 8.6 | 34.4 | 中等材料 |  |  |
| 2楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |  |  |
| 2楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 3楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |  |  |
| 3楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 4楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |  |  |
| 4楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 5楼 | 2.1 | 36.0 | 75.6 | 一般材料 |  |  |
| 5楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 6楼 | 2.1 | 30.0 | 63.0 | 一般材料 |  |  |
| 6楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 7楼 | 2.1 | 30.0 | 63.0 | 一般材料 |  |  |
| 7楼 | 2.1 | 8.0 | 16.8 | 中等材料 |  |  |
| 15楼 | 2.1 | 62.1 | 130.4 | 高等材料 |  |  |
| 16楼 | 2.1 | 38.7 | 81.2 | 中等材料 |  |  |
| 17楼 | 2.1 | 27.5 | 57.8 | 中等材料 |  |  |
| 2 | 图书馆 | 1楼（公共区域玻璃幕墙） | 3.5 | 46.8 | 163.8 | 一般材料 |  |  |
| 1楼（办公室玻璃幕墙） | 3.5 | 23.4 | 81.9 | 中等材料 |  |  |
| 1楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 24.0 | 48.0 | 一般材料 |  |  |
| 1楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 27.0 | 54.0 | 中等材料 |  |  |
| 2楼（公共区域玻璃幕墙） | 2.7 | 70.2 | 189.5 | 一般材料 |  |  |
| 2楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 76.0 | 152.0 | 一般材料 |  |  |
| 2楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 36.0 | 72.0 | 中等材料 |  |  |
| 3楼（公共区域玻璃幕墙） | 3.5 | 179.4 | 627.9 | 一般材料 |  |  |
| 3楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 一般材料 |  |  |
| 3楼（办公室外开窗户） | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 中等材料 |  |  |
| 4楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 一般材料 |  |  |
| 4楼（功能教室书库外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 中等材料 |  |  |
| 5楼（公共区域外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 一般材料 |  |  |
| 5楼（功能教室书库外开窗户） | 2.0 | 52.0 | 104.0 | 中等材料 |  |  |
| 3 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写：  小写： | | | | | | | |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细参数和报价将视为没有实质性响应公开询价文件。

参与人授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**3、参与人资质材料**

参与人需要提供以下材料：

1. 营业执照复印件
2. 授权经销商或代理商证明材料复印件
3. 质保期和售后服务承诺书（参与人自行起草）
4. 项目业绩证明
5. 提供样品

**以上材料复印件须加盖参与人公司公章，并与报价一览表一同密封**